Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Задаване на режим за запис на снимки > Запис с приоритет на диафрагмата

## Запис с приоритет на диафрагмата

Можете ръчно да регулирате количеството светлина, което да преминава през обектива.

1. Задайте диска за избор на режим в положение (Запис с приоритет на диафрагмата).

1. Натиснете диска за избор.

1. Завъртете диска за избор, за да изберете диафрагмата (F стойност).

Можете да избирате диафрагма (F стойност) от F 2.8 до F 8.0.
Скоростта на затвора автоматично се задава в положение от 1/2000 до 8 секунди.
Можете да зададете настройката EV или ISO с диска за избор.

1. Снимайте с бутона на затвора.

Забележки

- Ако след извършването на настройките не е постигната правилна експозиция, индикаторите със стойностите на екрана ще започнат да мигат, когато натиснете бутона на затвора наполовина. Можете да снимате и при тези условия, но ви препоръчваме отново да регулирате мигащите стойности.

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои функции или опции в менюто. За подробности вижте "Функции, които не работят за някои режими на запис" [Подробности] и “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

Приоритет на диафрагмата
Колкото по-ниска е стойността на диафрагмата (F стойност), толкова по-голям е отворът, през който преминава светлината. Дълбочината на фокусното поле нямалява и всичко освен обектите на най-близко разстояние ще бъде разфокусрано. Тази настройка е подходяща за снимане на портретни изображения и др.
Колкото по-висока е стойността на диафрагмата (F стойност), толкова по-малък е отворът, през който преминава светлината. Обектите, които се намират в близост, както и отдалечените обекти ще бъдат с остър фокус. Тази настройка е подходяща за снимане на пейзажи и др.
Към началото