Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Промяна на настройките > Основни настройки > GPS настройка (само за DSC-HX100V)

## GPS настройка (само за DSC-HX100V)

Проверка на позционирането
Ако фотоапаратът е получил информация за местоположението чрез използване на вградената GPS функция и сензорът за посока, тази информация се записва в изображенията или видеоклиповете. Когато използвате приложения софтуер “PMB”, вие можете да прехвърляте на компютър снимки и видеоклипове, записани с информация за местоположение и посока, и можете да им се наслаждавате, като ги преглеждате върху карта с местата, където са записани. За подробности вижте "PMB Help”.

1. MENU (Настройки) (Основни настройки) [GPS setting] желан режим

| On | Сензорът за GPS посока е включен.
| Off | Сензорът за GPS посока е изключен. Ако не желаете да записвате информация за местоположението и посоката, изберете [Off] като GPS настройка.

За да приемате GPS сигнал

- На закрито или в близост до високи сгради, правилното позициониране не е възможно. Използвайте фотоапарата на открито, и отново го включете.

- Ако дори след няколко минути не се появи икона за позициониране, е възможно да се намирате в област, където приемането на GPS сигнали е трудно или невъзможно. Можете да започнете записа там, където се намирате, или можете да излезете на открито. Ако започнете записа на мястото, където се намирате, информацията за местоположението няма да се запише.

Забележки

- Посоката на записа не се запаметява, когато записвате видеоклипове.

- Информацията за местоположението и посоката не се записват, когато видеоклипът се записва въввградената памет.

- По време на излитане и кацане на самолет, изключвайте фотоапарата според инструкциите на екипажа.

- Използвайте GPS функцията в съответствие със законите на държавата и региона, в които се намирате.

- Получаването на информацията за местоположение може да отнеме от няколко десетки секунди до няколко минути. Можете да съкратите времето за получаване на информацията, като използвате помощните GPS данни. [Подробности]

- Информацията за посока на записа се получава от фотоапарата въз основа на магнетизма на северния полюс (посока на стрелката на компаса).

- Ако фотоапаратът се намира в близост до източник на магнитни вълни или метал, в сензора за посока може да се получи грешка. Ако е възможно, пазете фотоапарата на разстояние от източници на магнитно поле или метал.

- Правилната посока на записа може да не се запише или изведе в следните случаи:

- В близост до сгради, пешеходни мостове, железни мостове, превозни средства и стоманени кули.

- В близост до електрически устройства като например телевизори, говорители, хладилници, мобилни телефони, слушалки.

- В близост до железни бюра, столове и др.

- Информацията за посока няма да е точна, ако насочите фотоапарата нагоре.

- Не закривайте GPS сензора с пръсти, когато търси GPS сателити или по време на позициониране. Това ще намали чувствителността на GPS сензора и позиционирането може да се провали.

### Проверка на позиционирането

Индикаторът се променя в зависимост от силата на приемане на GPS сигнала, когато GPS функцията е включена. Можете да проверите позиционирането и като използвате [Position Information]. [Подробности] Можете да проверите посоката, в която снимате, чрез иконата за посока, изведена на екрана.

Позициониране | GPS индикатори | Състояние за приемане на GPS сигнала
Off (Изключено) | Без индикация | Настройката [GPS setting] е зададена в положение [Off] или се е получила грешка.
Difficult (Трудно) |  | Вашият фотоапарат не може да открие GPS сигнал и затова не може да получи нужната информация. Използвайте вашия фотоапарат на открито.
Searching (Търси) |  | Търси GPS сателити. Стартирането на позиционирането може да отнеме няколко минути.
Triangulating (Позиционира) |  | Вашият фотоапарат получава GPS сигнал и може да получи информация за местоположението.

Посока | Индикатори
North (Север) |
West (Запад) |
South (Юг) |
East (Изток) |

Свързани раздели
Информация за позицията (само за DSC-HX100V)
GPS помощни данни (само за DSC-HX100V)
Автоматична настройка на часа (само за DSC-HX100V)
Автоматична настройка на областта (само за DSC-HX100V)
GPS (само за DSC-HX100V)
Към началото