Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Използване с помощта на компютър > Използване на софтуера > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- С “PMB” можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора на компютъра. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е извършена, и щракнете върху [Import].

- Изображенията могат да се прехвърлят от вашия компютър към картата с памет и да ги преглеждате на фотоапарата. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е извършена, щракнете върху [Export] [Easy Export (PC Sync)] в менюто [Manipulate] и щракнете върху [Export].

- Можете да запазвате и отпечатвате изображения с дата.

- Можете да организирате изображения на компютър във вид на календар спрямо датата на запис.

- Можете да поправяте (ефекта "червени очи" и др.) снимки и да променяте датата и часа на записа.

- Можете да създавате Blu-ray, AVCHD и DVD-Video дисокове за видеоклипове в [AVCHD view], прехвърлени на компютър. (Когато създавате Blu-ray или DVD-Video диск за първи път, ви е необходима Интернет връзка.) Въпреки това, видеоклиповете, записани с качество на изображението, зададено в положение [AVC HD 28M (PS)], не могат да се записват на диск със същото качество. Преобразувайте изображението, като използвате “PMB” преди да го запазите на диск. Не можете да създавате DVD или AVCHD дискове от видеоклипове, записани в [AVC HD 24M (FX)] качество. Запазете видеоклиповете с [AVC HD 24M (FX)] качество на Blu-ray дискове.

- Можете да качвате изображения в мрежата. (Нужна е интернет връзка.)

- Можете да прехвърляте на компютър снимки и видеоклипове, записани с информация за местоположението и посоката на записа, и можете да ги преглеждате върху карта, която да указва местата, където те са заснети (само за DSC-HX100V).

- За други подробности вижте (PMB ръководство).

- Видеоклиповете с [AVCHD view] качество са записани с [Movie format], зададен в положение [AVCHD 60i/60p] (за 1080 60i-съвместими устройства) или [AVCHD 50i/50p] (за 1080 50i-съвместими устройства).

Към началото