Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Задаване на режим за запис на снимки > Запис с ръчна експозиция

## Запис с ръчна експозиция

Можете да записвате с желана експозиция след като ръчно регулирате скоростта на затвора и стойността на диафрагмата.

1. Задайте диска за избор на режим в положение (Запис с ръчна експозиция).

1. Натиснете диска за избор, за да изберете скорост на затвора, стойност на диафрагмата (F стойност), фокус или ISO скорост.

- Всеки път, когато натиснете диска за избор, опциите, които можете да изберете, се променят.

- Когато желаете да зададете фокуса, първо използвайте бутона за фокус, за да зададете (Гъвкав точков AF), или задайте ключа за зуум/фокус в положение MF, или завъртете пръстена за ръчна настройка, за да зададете фокуса.

1. Изберете стойностите за скорост на затвора и диафрагма (F стойност), като използвате диска за избор.

Диск за избор | Функция
| Мести опции
| Настройки за скорост на затвора, диафрагма (F стойност) или ISO скорост

1. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете изображението.

Настройка на скоростта на затвора и диафрагмата (F стойност)
Разликата между настройката и правилната експозиция според фотоапарата се извежда на екрана като EV стойност.
A: Скорост на затвора
B: Стойност на диафрагмата
C: EV

- 0EV е стойността, която е най-подходяща според фотоапарата.

- Когато скоростта на затвора е една секунда или по-бавна, индикацията се означава с [”] - например [1”].

- Когато зададете ниска скорост на затвора, ви препоръчваме за използвате статив, за да избегнете ефекта от вибрацията на фотоапарата.

- Когато скорстта на затвора стане по-ниска от определена стойност, функцията NR бавен затвор се включва автоматично, за да намали смущенията в изображението, и на екрана се извежда индикацията .

- Ако изберете ниски скорости на затвора, обработката на данните изисква повече време.

Забележки

- Не можете да изберете [Auto] за [ISO] в режим на запис с ръчна експонация.

- Ако след извършването на настройките не е постигната правилна експозиция, индикаторите със стойностите на екрана ще започнат да мигат, когато натиснете бутона на затвора наполовина. Можете да снимате при тези условия, но ви препоръчваме отново да регулирате експозицията.

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои функции или опции в менюто. За подробности вижте "Функции, които не работят за някои режими на запис" [Подробности] и “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности].

Свързани раздели
ISO
EV
Автоматично фокусиране
Ръчно фокусиране
Към началото