Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Използване на функции за запис > Ръчен фокус

## Ръчен фокус

Можете да използвате пръстена за ръчна настройка, за да фокусирате ръчно.

1. Задайте ключа зуум/фокус в положение MF.

1. Завъртете пръстена за ръчна настройка.

A: Фокусира върху фона
B: Фокусира върху обекта на преден план

- Ако натиснете бутона FOCUS, когато фокусирате, дисплеят ще се увеличи около 7 пъти, за да ви позволи по-лесно да фокусирате.

Забележки

- Ако фокусното разстояние е твърде близко, върху изображението може да се появят прашинките или евентуални отпечатъци, които се намират по обектива. Почистете обектива със сухо парче плат и др.

- Обхватът за фокусното разстояние е ограничен в зависимост от зуум скалата.

- След като промените начина на фокусиране, зададеното разстояние за ръчен фокус се изчиства.

- Информацията за настройката за разстояние в режим на ръчно фокусиране е приблизителна. Ако насочите обектива нагоре или надолу, грешката ще се увеличи.

- Когато използвате режими на запис или настройки, които не ви позволяват да задавате фокуса, като използвате пръстена за ръчна настройка, режимът на фокусиране автоматично ще се превключи в положение (Множествен AF), дори ако ключът зуум/фокус е зададен в положение MF; индикацията се извежда на екрана.

- Не можете да използвате пръстена за ръчна настройка при следните условия:

- Когато таймерът за самостоятелно включване е зададен в положение [Self-portrait One Person] или [Self-portrait Two People]

- Когато функцията за разпознаване на усмивка е зададена в положение [On]

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои опции в менюто. За подробности вижте “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

Свързан раздел
Проверка на ръчния фокус
Back to top