Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > ISO

## ISO

Upraví světelnou citlivost, když má fotoaparát ve volbě scény nastaveno snímání s ruční expozicí, automatický program nebo (Pokročilé snímání sportu). Upravuje citlivost pomocí ovládacího tlačítka v režimu snímání s ruční expozicí.

1. Stisknutím kolečka jog dial vyberte citlivost ISO.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte požadovanou hodnotu.

| (Auto) | Automaticky nastaví citlivost ISO.
| ///// | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla).

Číslo ISO ve výše uvedené tabulce je průměrná hodnota.
Otočení kolečka jog dial zvyšuje nebo snižuje citlivost ISO o hodnotu 1/3 následovně:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Nastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Nápady, jak předcházet rozmazání
Ačkoli je fotoaparát stabilní, fotografovaný objekt se může během exponování hýbnout a při stisku tlačítka spouště je pak zachycen rozmazaný. Otřesy fotoaparátu jsou redukovány automaticky, avšak tato funkce neredukuje efektivně rozmazání objektu. Rozmazání objektu se často přihodí při špatných světelných podmínkách nebo nízké rychlosti závěrky.
V takovém případě využijte následujících tipů.

- Vyberte vyšší citlivost ISO, aby rychlost závěrky byla vyšší.

- Ve volbě scény si vyberte režim (Vysoká citlivost).

Poznámky

- Když je fotoaparát nastaven na snímání s ruční expozicí, nelze vybrat [Auto]. [ISO 100] je výchozí nastavení.

- Když je režim snímání nastaven na režim série nebo řady, můžete vybírat pouze z [ISO AUTO], [ISO 100] až [ISO 800].

- Některé funkce možná nepůjde nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Příbuzné téma
Používání kolečka jog dial
Zpět nahoru