Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Kontrola ručního zaostření

## Kontrola ručního zaostření

Pokud v ručním ostření stisknete tlačítko FOCUS, zvětší se zobrazení asi 7 krát a vy můžete zaostření potvrdit.

1. Nastavte přepínač transfokace/ostření na MF.

1. Stisknutím tlačítka FOCUS zvětšíte snímek.

Pokaždé, když stisknete tlačítko FOCUS, změní se rozsah transfokace následovně:
Plné zobrazení asi ×7 Plné zobrazení

1. Potvrďte a upravte zaostření.

1. Stisknutím spouště nadoraz pořídíte snímek.

Když stisknete tlačítko spouště napůl, kontrola ručního zaostření se zruší.
Poznámky

- Hodnoty rychlosti závěrky a expozice nelze změnit, když je v činnosti kontrola ručního ostření. Těsně před snímáním se světlo znovu změří a nastaví se expozice.

- Snímek se zobrazí se správným jasem bez ohledu na určenou expozici. Kompenzace expozice se na zobrazeném snímku nezohledňuje, ale odrazí se na nahraném snímku.

- Při zvětšeném zobrazení můžete pořizovat fotografie, když stisknete tlačítko spouště, ale fotoaparát nahraje celý zobrazený snímek.

- Nelze používat funkce detekce obličejů a snímání úsměvu.

Zpět nahoru