Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Zobrazení na displeji lze změnit pomocí (Nastavení displeje) na ovládacím tlačítku.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita
9 | Počet nahratelných snímků (Dual Rec)
| Režim obnovení paměti
| Volba scény
| Režim snímání
| Ikona rozpoznání scény
| Vyvážení bílé
| Posun vyvážení bílé
| Varování před vibracemi
| Režim měření
| Redukce zavřených očí
| Rozpoznání scény
| Ikona překládání pro super automatické nastavení
| Interval snímání série
| Snímání řady
| Nastavení řady
| Barevný režim
| Sytost barev
| Kontrast
| Ostrost
| Filtr ND (vnitřní filtr ND)
| Redukce šumu
| Indikátor citlivosti detekce úsměvu
1.4 | Měřítko transfokace

Displej | Indikace
| Zámek AE/AF
ISO400 | Číslo ISO
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F3.5 | Hodnota clony
| Filtr ND
+2.0EV | Hodnota expozice
| Zámek AE
| Indikátor rámečku AF
| Ruční ostření
| Lišta ostření

Displej | Indikace
| Nahrávací složka
96 | Počet snímků, které lze nahrát
| Zapisování do vyrovnávací paměti
ZACHYTIT | Zachytit
100Min | Doba nahrávání
| Záznamové médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| zobrazení režimu Eye-Fi
| Varovný indikátor vztahující se k nahrávání fotografií
| Směr (pouze DSC-HX100V)
| Stav triangulace GPS (pouze DSC-HX100V)
| Režim blesku
| Výkon blesku
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
| Iluminátor AF
| Redukce červených očí
| Efekt rozostření
| Nabíjení blesku

Displej | Indikace
| Přepínač EVF/LCD
| Samospoušť
| Detekce obličejů
| Cíl cesty (pouze DSC-HX100)
| Efekt hladké pleti
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Varování před přehřátím
| Zapsat datum
| Redukce zvuku větru
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření
| Histogram
NAHRÁV. Pohotov. | Zaznamenávání videa/pohotovostní režim videa
0:12 | Doba nahrávání (m:s)

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita
| Režim prohlížení
| Nastavení TransferJet
| Snímky 3D
| Snímky série
| Hlavní snímek ve skupině série
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Transfokace při přehrávání

Displej | Indikace
101-0012 | Číslo složky-souboru
2011 1-1 9:30 AM | Datum/čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Indikace
| Složka přehrávání
12/12 | Číslo snímku/Počet snímků nahraných ve zvoleném období, složce
| Přehrávací médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| zobrazení režimu Eye-Fi
| Režim blesku
| Režim měření
| Vyvážení bílé
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
ISO400 | Číslo ISO

Displej | Indikace
500 | Rychlost závěrky
+2.0EV | Hodnota expozice
| Filtr ND
F3.5 | Hodnota clony
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Varování před přehřátím
| Přehrávání
| Přehrávání proměnlivou rychlostí
| Lišta přehrávání
00:00:12 | Počítadlo
| Směr
| Přepínač EVF/LCD
| Informace GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Zobrazení zeměpisné šířky a délky
| Histogram Při zrušení zobrazení histogramu se objeví .
| Hlasitost

Zpět nahoru