Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > O fotoaparátu > GPS (pouze DSC-HX100V)

## GPS (pouze DSC-HX100V)

Tento systém umožňuje přesně stanovit vaši polohu na zemi. Družice GPS obíhají zemi ve výšce 20 000 km v 6 oběžných drahách. Systém GPS se skládá z 24 nebo více družic GPS.
Přijímač GPS přijímá rádiové signály z družic a vypočítává aktuální polohu přijímače podle informací z oběžné dráhy a doby, za kterou signál dorazí atd.
Určování polohy se nazývá „triangulace“. Přijímač GPS může určit zeměpisnou šířku a délku místa, když získá signál ze 3 nebo více družic.

- Jelikož se poloha družic GPS stále mění, může určení polohy trvat déle, nebo přijímač nemusí být schopen určit polohu vůbec. Záleží na místě a času, kdy fotoaparát používáte.

- „GPS“ je systém pro určování zeměpisné polohy triangulací rádiového signálu z družic GPS. Snažte se nepoužívat fotoaparát na místech, kde je rádiový signál stíněn nebo odrážen, například na stinných místech obklopených budovami nebo stromy apod. Použijte fotoaparát na otevřeném prostranství.

- Na některých místech nebo v některých situacích, kdy fotoaparát nezachytí rádiové signály z družic GPS, možná nepůjde získat informace o poloze.

- V tunelech, uvnitř budov nebo ve stínu budov.

- Mezi vysokými budovami nebo v úzkých ulicích obklopených budovami.

- Na místech pod zemí, místech obklopených hustými stromy, pod vysokými mosty nebo na místech, kde se vytváří magnetické pole, například v blízkosti kabelů vysokého napětí.

- V blízkosti zařízení, která produkují rádiové signály ve stejném frekvenčním pásmu jako fotoaparát. v blízkosti mobilních telefonů v pásmu 1,5 GHz.

Chyby v triangulaci

- Pokud se přesunete na jiné místo hned po zapnutí fotoaparátu, může to fotoaparátu trvat o něco déle, než začne triangulaci, než když byste zůstali na stejném místě.

- Chyba způsobená polohou družic GPS
  Když fotoaparát získá signály ze 3 nebo více družic GPS, automaticky trianguluje aktuální polohu. Chyba triangulace povolená družicemi GPS je asi 30 m. Skutečná chyba triangulace může být větší. Záleží na prostředí nebo místě. V takovém případě nemusí být vaše skutečná poloha totožná s polohou na mapě určenou na základě informací GPS. Družice GPS jsou řízeny ministerstvem obrany USA a stupeň přesnosti může být změněn záměrně.

- Chyba při procesu triangulace
  Fotoaparát získává informace o poloze pravidelně. Mezi dobou obdržení informací o poloze a dobou nahrání těchto informací na snímek je malý časový rozdíl, proto nemusí být skutečné místo nahrávky zcela přesně totožné s polohou na mapě založenou na informacích GPS.

Omezení v používání GPS v letadle

- Při vzletu a přistávání letadla vypněte fotoaparát podle instrukcí na palubě.

- Pokud nechcete nahrávat informace o poloze a směru, vyberte pro nastavení GPS [Vyp.].

Další omezení

- GPS používejte podle předpisů místa nebo situace.

Systém zeměpisných souřadnic

- Používá se systém zeměpisných souřadnic „WGS-84“.

Zpět nahoru