Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Hlavní nastavení > Eye-Fi

## Eye-Fi

Přenášení obrazových dat pomocí karty Eye-Fi
Nastaví, zda použít odesílací funkci karty Eye-Fi (komerčně dostupné), když s tímto fotoaparátem používáte kartu Eye-Fi.
[Eye-Fi] se zobrazí, jen když je do fotoaparátu vložena karta Eye-Fi.

1. MENU (Nastavení) (Hlavní nastavení) [Eye-Fi] požadovaný režim

| Zap. | Používá funkci odesílání. Ikona režimu Eye-Fi na LCD displeji se změní podle komunikačního režimu karty Eye-Fi. : Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu. Není žádný snímek k odeslání. : Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu k odesílání. : Karta Eye-Fi je v režimu připojení. : Karta Eye-Fi odesílá snímky. : Došlo k chybě.
| Vyp. | Nepoužívá funkci odesílání.

Poznámky

- K prosinci 2010 se karty Eye-Fi prodávají v USA, Kanadě, Japonsku a některých zemí EU.

- Další informace o kartě Eye-Fi získáte přímo od výrobce nebo prodejce karet Eye-Fi.

- Karty Eye-Fi jsou povoleny pouze v zemích a regionech, kde byly zakoupeny. V důsledku lokálních omezení můžete být přinuceni nést důsledky.

- Karta Eye-Fi má funkci pro bezdrátové připojení LAN. Nevkládejte kartu Eye-Fi tam, kde je bezdrátové připojení LAN zakázáno, například v letadle. Když je karta Eye-Fi vložena, nastavte [Eye-Fi] na [Vyp.]. Když je odesílací funkce karty Eye-Fi nastavena na [Vyp.], objeví se na LCD displeji .

### Přenášení obrazových dat pomocí karty Eye-Fi

1. Nastavte přístupový bod bezdrátového připojení LAN nebo směr přenášení karty Eye-Fi.

Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném ke kartě Eye-Fi.

1. Když dokončíte nastavení, vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a pořizujte snímky.

Nahrané snímky se automaticky přenášejí přes bezdrátové připojení LAN do počítače atd.
Poznámky

- Pokud používáte poprvé novou kartu Eye-Fi, nejprve zkopírujte instalační soubor počítačové aplikace zapsaný na kartě Eye-Fi a pak zformátujte kartu.

- Před použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmware karty Eye-Fi na nejnovější verzi. Podrobnosti o nových verzích naleznete v návodu k použití dodaném ke kartě Eye-Fi.

- Při odesílání obrazových dat není k dispozici [Úspora energie].

- Pokud se zobrazí ikona (chyba), vyjměte a znovu vložte kartu Eye-Fi nebo vypněte a znovu zapněte napájení fotoaparátu. Pokud zůstane ikona (chyba) i nadále zobrazená, je možné, že karta Eye-Fi je vadná. Pro podrobnosti kontaktujte společnost Eye-Fi, Inc.

- Bezdrátová komunikace LAN může být přerušena jinými komunikačními zařízeními. Pokud je příjem dat nedostatečný, přibližte fotoaparát blíž k přístupovému bodu.

- Podrobnosti o obsahu, který lze odesílat, najdete v návodu k použití dodaném s kartou Eye-Fi.

- Některé karty Eye-Fi mají „Endless Memory Mode“. Tento produkt nepodporuje „Endless Memory Mode“. Ujistěte se, že karty Eye-Fi, které vkládáte do tohoto výrobku, mají režim „Endless Memory Mode“ vypnut. Podrobnosti o nastavení „Endless Memory Mode“ najdete v návodu k použití dodaném spolu s kartou Eye-Fi.

Zpět nahoru