Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af en optagetilstand for stillbilleder > Auto programmeret

## Auto programmeret

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger vha. menuen.

1. Indstil funktionsvælgeren til (Auto programmeret).

1. Optag med udløserknappen.

Bemærk

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse funktioner eller MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "Funktioner som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" [Detaljer] og "MENU-punkter, som er ikke til rådighed i visse optagetilstande" angående yderligere oplysninger. [Detaljer]

### Programskift

Du kan ændre kombinationen af blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden, mens eksponeringen fastholdes, når blitzen er indstillet til [Fra].

1. Tryk på jog-hjulet.

1. Drej på jog-hjulet.

"" på skærmen ændres til "", og optagetilstanden ændres til programskift.

1. Drej på jog-hjulet for at vælge kombinationen af blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden.

Du kan indstille EV- eller ISO-indstillingen med jog-hjulet.

1. Optag med udløserknappen.

Hvis du vil annullere programskift, skal du dreje på jog-hjulet for at flytte indikatoren tilbage til "".
Bemærkninger

- Du kan ikke skifte kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed, når udløserknappen er trykket halvvejs ned.

- Programskift anvendes muligvis ikke i henhold til omgivelsernes lysstyrke.

- Indstil funktionsvælgeren til andet end "" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.

- Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.

- Når blitzindstillingen ændres, annulleres programskift.

Relateret emne
Brug af jog-hjulet
Tilbage til top