Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Fejlfinding > Advarselsindikatorer og meddelelser > Meddelelser

## Meddelelser

Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.

- Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 minutters til 10 minutters resterende batteritid.

Kan kun anvendes med kompatibelt batteri.

- Det isatte batteri er ikke et NP-FH50 (medfølger)-batteri.

Kameraet er overophedet Giv det tid til at køle af

- Temperaturen i kameraet er steget. Strømmen slukker muligvis automatisk, eller du er muligvis ikke i stand til at optage film. Lad kameraet køle af på et køligt sted indtil temperaturen falder.

Intern hukommelsesfejl

- Sluk og tænd for kameraet igen.

Indsæt hukommelseskortet igen.

- Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet. [Detaljer]

- Terminaldelen på hukommelseskortet er beskidt.

- Hukommelseskortet er beskadiget.

Dette hukommelseskort er ikke korrekt formateret.

- Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet. [Detaljer]

Der kan muligvis ikke optages eller afspilles billeder ordentligt på dette hukommelseskort.

- Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet. [Detaljer]

Bufferoverløb. Skrivning til mediet blev ikke gennemført i tide.

- Hvis du bruger et hukommelseskort, hvorpå der gentagne gange er blevet optaget og slettet, eller som blev formateret på et andet kamera, kan skrivehastigheden for data være langsom. Tag først backup af alle data på kortet på en computer og omformater derefter kortet inden brug. [Detaljer]

- Skrivehastigheden på det hukommelseskort, du anvender, er ikke tilstrækkelig til filmoptagelser. Brug et "Memory Stick PRO-HG Duo"-medie, "Memory Stick PRO Duo" (Mark2)-medie eller et SD-kort (klasse 4 eller hurtigere).

Hukommelseskortet er låst. Kontroller skrivebeskyttelsestappen.

- Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK (LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.

Dette er et skrivebeskyttet hukommelseskort.

- Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på dette hukommelseskort.

Skrivning til hukommelseskortet blev ikke afsluttet korrekt Gendanner data

- Sæt hukommelseskortet ind igen og følg vejledningen på skærmen.

Ingen billeder

- Der er ikke optaget nogen billeder i den interne hukommelse, som kan afspilles.

- Der er ikke optaget nogen billeder i denne mappe på hukommelseskortet, som kan afspilles.

Ingen stillbilleder

- Der er ikke nogen 3D-billeder, som kan afspilles i [3D-visning]-tilstand.

- Den valgte mappe eller dato indeholder ingen fil, som kan afspilles i et diasshow.

Ukendt fil fundet

- Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen på en computer og slet derefter mappen.

Mappefejl. Kan ikke optage til den valgte mappe. Vælg en anden mappe.

- En mappe med de samme tre første cifre findes allerede på hukommelseskortet (for eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe [Detaljer], eller opret en ny mappe [Detaljer].

Kan ikke oprette flere mapper

- Der findes en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan ikke oprette flere mapper i dette tilfælde.

Tøm mappe for indhold

- Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne og slet derefter mappen.

Mappen er beskyttet.

- Du forsøgte at slette en mappe, der er skrivebeskyttet på en computer.

Filfejl.

- Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
  Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.

Skrivebeskyttet mappe

- Du har valgt en mappe, der ikke kan indstilles som en optagemappe på dit kamera. Vælg en anden mappe. [Detaljer]

Filbeskyttelse

- Ophæv beskyttelsen. [Detaljer]

For stort billedformat

- Du afspiller et billede med et format, der ikke kan afspilles på dit kamera.

Kan ikke finde ansigt til retouchering

- Du kan muligvis ikke retouchere billedet afhængigt af billedet.

(Indikator for advarsel om vibration)

- Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, eller monter kameraet på et stativ for at fastgøre kameraet.

MP4 12M er ikke understøttet med dette hukommelseskort.
MP4 6M er ikke understøttet med dette hukommelseskort.

- Det anbefales, at du anvender et "Memory Stick PRO Duo" (Mark2)-medie, et "Memory Stick PRO-HG Duo"-medie eller et SD-kort (klasse 4 eller hurtigere) til optagelse af film.

Sluk, og tænd kameraet igen

- Funktionsfejl på objektivet.

Maksimalt antal billeder allerede markeret.

- Du kan vælge op til 10 filer, når du anvender [TransferJet].

- Du kan vælge op til 100 filer, når du anvender [Flere billeder].

- Du kan tilføje (Udskriftsbestilling)-mærker til op til 999 filer.

Fejl ved afspilning af musik

- Slet musikfilen, eller erstat den med en normal musikfil.

- Udfør [Tøm musik] og download derefter en ny musikfil.

Formateringsfejl for hukommelse til musik

- Udfør [Tøm musik].

Handlingen kan ikke udføres for ikke-understøttede filer.

- Bearbejdning og andre af kameraets redigeringsfunktioner kan ikke udføres på billedfiler, der har været bearbejdet vha. en computer, eller på billeder der er optaget med andre kameraer.

Klargør billeddatabasefil. Vent venligst.

- Kameraet gendanner datooplysningerne osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en pc eller lignende.

- Den nødvendige billeddatabasefil oprettes, efter hukommelseskortet er formateret.

- Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på kameraet. For at registrere yderligere billeder i billeddatabasefilen skal du slette billeder i [Datovisning].

Der blev fundet uoverensstemmelser i billeddatabasefil. Vil du reparere billedet i billeddatabasefilen?

- Film i [AVCHD-visning] kan ikke optages eller afspilles, da billeddatabasefilen er ødelagt. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne billeddatabasefilen.

- Film i [AVCHD-visning] er film optaget med [Filmformat] indstillet til AVCHD 60i/60p (for 1080 60i-kompatible enheder) eller AVCHD 50i/50p (for 1080 50i- kompatible enheder).

- Det er ikke muligt at optage på kameraets billeddatabasefil eller afspille vha. [Datovisning]. Brug "PMB" til at sikkerhedskopiere alle billeder til en pc og brug det til at gendanne hukommelseskortet.

Fejl i billeddatabasefil. Kan ikke gendanne data.

- Importer alle billederne til computeren med "PMB", og formater hukommelseskortet eller den interne hukommelse.
  For at se billederne igen med kameraet skal du eksportere de importerede billeder til kameraet med "PMB". [Detaljer]

Optagefunktion er ikke tilgængelig pga. høj indvendig temperatur.

- Temperaturen i kameraet er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.

Optagelse er stoppet pga. forhøjet kameratemperatur.

- Optagelsen er stoppet pga. en stigning i temperaturen under optagelse af en film. Vent indtil temperaturen er faldet.

- Når du optager film i en længere periode, stiger temperaturen i kameraet. I dette tilfælde skal du stoppe filmoptagelsen.

Tilslutningen mislykkedes

- Kontrollér TransferJet-modtagelsesporten og overfør data på korrekt vis. [Detaljer]

Nogle filer blev ikke sendt
Nogle filer blev ikke modtaget

- Enten blev kommunikationen afbrudt under billedoverførsel, eller også blev overførslen afbrudt pga. at enhedshukommelsen er fyldt op. Kontrollér den ledige hukommelseskapacitet og prøv at overføre data med TransferJet igen.

- Du er muligvis ikke i stand til at modtage billedet afhængigt af billedet.

Tilbage til top