Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Filmkvalitet/Filmformat

## Filmkvalitet/Filmformat

Jo større filmformat, desto højere billedkvalitet. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto højere billedkvalitet.
Vælg et filmoptagelsesformat ved at trykke på MENU (Indstillinger) (Optageindstillinger) [Filmformat] i optagetilstand. [Detaljer]
Hvis [Filmformat] er [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheder) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheder), skal du vælge filmformatet fra [Filmkvalitet]. Hvis [Filmformat] er [MP4], skal du vælge fra [Filmformat].

#### Filmkvalitet (optageformat: [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheder) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheder))

1. MENU [Filmkvalitet] ønsket tilstand

Film, der optages i dette format, optages i AVCHD-format med ca. 60 felter/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd.
Ellers optages film, der optages i dette format, i AVCHD-format med ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd.

| Filmkvalitet | Gennemsnitlig bithastighed | Beskrivelse
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Optager med højeste billedkvalitet i 1920×1080 (60p/50p)-format
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Optager med højeste billedkvalitet i 1920×1080 (60i/50i)-format
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Optager med en høj billedkvalitet i 1920×1080 (60i/50i)-format
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Optager med en standard billedkvalitet i 1440×1080 (60i/50i)-format

#### Billedstørrelse for film (optageformat: MP4)

1. MENU [Filmformat] ønsket format

Film, der optages med dette kamera, optages i MPEG-4-format med ca. 30 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.

| Billedstørrelse for film | Gennemsnitlig bithastighed | Beskrivelse
| MP4 12M | 12 Mbps | Optager i 1440×1080-format
| MP4 6M | 6 Mbps | Optager i 1280×720-format
| MP4 3M | 3 Mbps | Optager i VGA-format

Bemærkninger

- Du får et telebillede, når du vælger [MP4 3M]-billedformatet.

- Film optaget med billedkvaliteten indstillet til [AVC HD 28M (PS)] kan ikke optages på en disk i samme kvalitet. Konverter billedet vha. "PMB" inden det gemmes på en disk.
  DVD- eller AVCHD-diske kan ikke oprettes ud fra film optaget i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet. Gem film i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-diske.

Tilbage til top