Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Hovedindstillinger > Eye-Fi

## Eye-Fi

Overfører billeddata vha. Eye-Fi-kortet
Indstiller om overførselsfunktionen på et Eye-Fi-kort (kommercielt tilgængeligt) skal anvendes, når du anvender et Eye-Fi-kort med dette kamera.
[Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fi-kort ind i kameraet.

1. MENU (Indstillinger) (Hovedindstillinger) [Eye-Fi] ønsket tilstand

| Til | Anvender overførselsfunktionen. Skærmikonet for Eye-Fi-tilstand på LCD-skærmen ændres afhængigt af Eye-Fi-kortets kommunikationstilstand. : Eye-Fi-kortet er i standby-tilstand. Der er ikke noget billede, som skal sendes. : Eye-Fi-kortet er i overførselsstandby-tilstand. : Eye-Fi-kortet er i tilslutningstilstand. : Eye-Fi-kortet overfører billeder. : Der opstod en fejl.
| Fra | Anvender ikke overførselsfunktionen.

Bemærkninger

- Fra og med december 2010 sælges Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan og nogle lande i den Europæiske Union.

- For yderligere oplysninger om Eye-Fi-kortet kontaktes producenten eller forhandleren af Eye-Fi-kort direkte.

- Eye-Fi-kort er kun tilladt i de lande og regioner, hvor de blev købt. Du kan muligvis blive holdt ansvarlig pga. lokale bestemmelser.

- Eye-Fi-kort er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Du skal ikke indsætte Eye-Fi-kortet på steder, hvor trådløst LAN er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Hvis Eye-Fi-kortet indsættes, indstilles [Eye-Fi] til [Fra]. Når overførselsfunktionen på Eye-Fi-kortet er indstillet til [Fra], vises på LCD-skærmen.

### Overfører billeddata vha. Eye-Fi-kortet

1. Indstil indstillingerne for det trådløse LAN-adgangspunkt eller indstillingerne for overførselsretningen for Eye-Fi-kortet.

Angående yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen der fulgte med Eye-Fi-kortet.

1. Når indstillingerne er afsluttet, skal du sætte Eye-Fi-kortet ind i kameraet og optage billederne.

De optagede billeder overføres automatisk via det trådløse LAN til pc'en osv.
Bemærkninger

- Når du anvender et nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du først kopiere installationsfilen til pc-programmet på Eye-Fi-kortet og derefter formatere kortet.

- Inden anvendelse af Eye-Fi-kortet skal du opdatere Eye-Fi-kortets firmware til den seneste version. Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om opgradering af version.

- [Strømbesparelse] er ikke tilgængelig under overførsel af billeddata.

- Hvis (fejl)-ikonet vises, skal Eye-Fi-kortet tages ud og indsættes igen, eller der skal slukkes for kameraet og tændes igen. Hvis (fejl)-ikonet stadig vises, er Eye-Fi-kortet muligvis ødelagt. For flere oplysninger, kontakt Eye-Fi, Inc.

- Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis forstyrres af andet kommunikationsudstyr. Hvis datamodtagelsen er utilstrækkelig, skal kameraet flyttes nærmere på adgangspunktet.

- Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet angående yderligere oplysninger om indhold, der kan overføres.

- Visse Eye-Fi-kort har en "Endless Memory Mode". Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory Mode". Sørg for at "Endless Memory Mode" er slået fra på de Eye-Fi-kort, som du indsætter i dette produkt. Se i betjeningsvejledningen der fulgte med Eye-Fi-kortet angående yderligere oplysninger om indstilling af "Endless Memory Mode".

Tilbage til top