Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Brug af optagefunktioner > ISO

## ISO

Justerer lysfølsomheden, når kameraet er sat til Optagelse med manuel eksponering, Auto programmeret eller (Avanceret sportsoptagelse) i Valg af motiv. Justerer følsomheden vha. kontrolknappen i tilstanden Optagelse med manuel eksponering.

1. Tryk på jog-hjulet for at vælge ISO-følsomheden.

1. Drej på jog-hjulet for at vælge en ønsket værdi.

| (Auto) | Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
| ///// | Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).

ISO-nummeret i tabellen ovenfor er den repræsentative værdi.
Drejer du på jog-hjulet øges eller reduceres ISO-følsomheden i trin af 1/3 som følger:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Tips til forebyggelse af sløring
Selvom kameraet holdes stille, bevæger motivet sig under eksponeringen, og optagelsen bliver sløret, når udløserknappen trykkes ned. Kamerarystelser reduceres automatisk, men funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv vis. Motivslør opstår ofte under forhold med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder.
I et sådant tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.

- Vælg en højere ISO-følsomhed så lukkerhastigheden er hurtigere.

- Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv.

Bemærkninger

- Du kan ikke vælge [Auto], når kameraet er indstillet til Optagelse med manuel eksponering. [ISO 100] er standardindstillingen.

- Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 800], når optagetilstanden er indstillet til serieoptagelsestilstanden eller niveauoptagelsestilstanden.

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse funktioner afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" for yderligere oplysninger. [Detaljer]

Relateret emne
Brug af jog-hjulet
Tilbage til top