Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Positionsinformation (nur DSC-HX100V)

## Positionsinformation (nur DSC-HX100V)

Der GPS-Triangulationszustand kann überprüft werden. Stellen Sie die Kamera auf Triangulation ein, wenn die Positionsdaten angezeigt werden.

1. MENU (Positionsinformation) auf der Steuertaste

Die Positionsdaten werden auf Ihrer Kamera angezeigt.
GPS-Anzeigen
Die Anzeige (A) ändert sich entsprechend der Stärke des GPS-Signalempfangs, wenn GPS aktiviert ist.

GPS-Anzeigen | Triangulationszustand | GPS-Empfangszustand
Keine Anzeige | Aus | [GPS-Einstellung] ist auf [Aus] eingestellt, oder ein Fehler ist aufgetreten.
| Schwierig | Da Ihre Kamera kein GPS-Signal findet, kann sie keine Positionsdaten erfassen. Benutzen Sie Ihre Kamera unter freiem Himmel.
| Suchen | Suchen nach GPS-Satelliten. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Triangulation beginnt.
| Triangulation | Ihre Kamera empfängt ein GPS-Signal und kann Positionsdaten erfassen. Breite und Länge (B) werden bei der Triangulation angezeigt.

Satelliten- und Triangulationsanzeigen
Die Position des Satelliten kann auf der Positionsdatenanzeige (C) überprüft werden. Der Satellitendaten-Erfassungszustand wird auf der Triangulationsanzeige (D) angezeigt. Die Triangulationsanzeige wird grün, wenn die Triangulation erfolgreich abgeschlossen wird.
Hinweise

- Selbst wenn die Kamera Daten von Satelliten erfasst, kann die Triangulation je nach der Uhrzeit oder dem Ort Zeit in Anspruch nehmen oder fehlschlagen.

- Verdecken Sie den GPS-Sensor nicht mit Ihrem Finger, wenn die Kamera GPS-Satelliten sucht oder die Triangulation durchführt. Dadurch wird die Empfindlichkeit des GPS-Sensors verringert, so dass die Triangulation fehlschlagen kann.

Verwandtes Thema
GPS-Einstellung (nur DSC-HX100V)
GPS (nur DSC-HX100V)
Zurück nach oben