Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung mit Ihrem Computer > Hochladen von Bildern zu einem Mediendienst > Starten von „PMB Portable“ (Macintosh)

## Starten von „PMB Portable“ (Macintosh)

Bei erstmaligem Anschluss an einen Macintosh-Computer muss zunächst die Region eingestellt werden. Führen Sie die Einstellung gemäß der nachstehenden Beschreibung durch. Nachdem die Region eingestellt worden ist, erübrigen sich die Schritte 3-4 bei jeder weiteren Benutzung.

1. Stellen Sie eine USB-Verbindung zwischen der Kamera und einem Macintosh-Computer her.

Wenn Sie die Kamera mit Ihrem Computer verbinden, erscheint [PMBPORTABLE] auf dem Desktop.
Klicken Sie auf [×], um unnötige Laufwerke zu schließen.

1. Klicken Sie auf [PMBP_Mac] im Ordner [PMBPORTABLE].

Das Regionsauswahlfenster erscheint.

1. Wählen Sie die entsprechenden Angaben für [Region] und [Land/Ort] aus, und klicken Sie dann auf [OK].

Das Fenster „Benutzervereinbarung“ erscheint.

1. Lesen Sie die Vereinbarung aufmerksam durch. Wenn Sie die Bedingungen der Vereinbarung akzeptieren, klicken Sie auf [Akzeptieren].

„PMB Portable“ startet.
Hinweise

- „PMB Portable“ wird nicht für Filme in [AVCHD-Ansicht] unterstützt.

- Setzen Sie [LUN-Einstellung] in [Haupteinstellungen] auf [Multi].

- Falls Sie „PMB Portable“ nicht starten können, setzen Sie [USB-Anschl.-Einst.] auf [Mass Storage].

- Stellen Sie stets eine Netzwerkverbindung her, wenn Sie „PMB Portable“ benutzen.

- Wenn Sie Bilder über das Internet hochladen, kann je nach dem Diensteanbieter der Cache-Speicher im benutzten Computer erhalten bleiben. Dies trifft auch zu, wenn diese Kamera für diesen Zweck benutzt wird.

- Falls ein Fehler in „PMB Portable“ auftritt oder Sie „PMB Portable“ versehentlich löschen, können Sie „PMB Portable“ reparieren, indem Sie das PMB Portable-Installationsprogramm von der Website herunterladen.

- Bei Filmen in [AVCHD-Ansicht] handelt es sich um solche, die bei Einstellung von [Filmformat] auf [AVCHD 60i/60p] (für 1080 60i-konforme Geräte) bzw. [AVCHD 50i/50p] (für 1080 50i-konforme Geräte) aufgenommen wurden.

Zurück nach oben