Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Standbild-Aufnahmemodus > Aufnehmen mit Blendenpriorität

## Aufnehmen mit Blendenpriorität

Sie können die durch das Objektiv einfallende Lichtmenge manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Aufnehmen mit Blendenpriorität).

1. Drücken Sie das Jograd.

1. Drehen Sie das Jograd, um die Blende (F-Wert) auszuwählen.

Sie können einen Blendenwert (F-Wert) von F2,8 bis F8,0 wählen.
Die Verschlusszeit wird innerhalb des Bereichs von 1/2000 bis 8 Sekunden automatisch eingestellt.
Sie können den EV-Wert oder ISO-Wert mit dem Jograd einstellen.

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

Hinweise

- Falls nach der Durchführung der Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielt wird, blinken die Einstellwertanzeigen auf dem Bildschirm, wenn der Auslöser halb niedergedrückt wird. Sie können in diesem Zustand aufnehmen, aber wir empfehlen, die blinkenden Einstellwerte erneut einzustellen.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen oder MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“ [Details] und „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Info zur Blendenpriorität
Je niedriger der Blendenwert (F-Wert), desto größer die Öffnung, durch die das Licht einfällt. Die Schärfentiefe nimmt ab, und alles außer Objekten innerhalb eines kleinen Entfernungsbereichs wird unscharf. Dies eignet sich für Porträts usw.
Je höher der Blendenwert (F-Wert), desto kleiner die Öffnung, durch die das Licht einfällt. Sowohl relativ nahe als auch weit vom Objektiv entfernte Objekte werden scharf abgebildet. Dies eignet sich für Landschaften usw.
Zurück nach oben