Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Filmqualität/Filmgröße

## Filmqualität/Filmgröße

Je größer die Filmbildgröße ist, desto höher ist die Bildqualität. Je höher die pro Sekunde verwendete Datenmenge (durchschnittliche Bitrate) ist, desto höher ist die Bildqualität.
Wählen Sie ein Filmaufnahmeformat aus, indem Sie MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Filmformat] im Aufnahmemodus drücken. [Details]
Falls [Filmformat] auf [AVCHD 60i/60p] (für 1080 60i-konforme Geräte) bzw. [AVCHD 50i/50p] (für 1080 50i-konforme Geräte) eingestellt ist, wählen Sie die Filmgröße mit [Filmqualität] aus. Falls [Filmformat] auf [MP4] eingestellt ist, treffen Sie Ihre Wahl mit [Filmgröße].

#### Filmqualität (Aufnahmeformat: [AVCHD 60i/60p] (für 1080 60i-konforme Geräte) bzw. [AVCHD 50i/50p] (für 1080 50i-konforme Geräte))

1. MENU [Filmqualität] gewünschter Modus

In diesem Format aufgenommene Filme werden im Format AVCHD mit ca. 60 Halbbildern/s (für 1080 60i-konforme Geräte) bzw. 50 Halbbildern/s (für 1080 50i-konforme Geräte) im Zeilensprungmodus mit Dolby Digital-Ton aufgezeichnet.
Andererseits werden in diesem Format aufgenommene Filme im Format AVCHD mit ca. 60 Vollbildern/s (für 1080 60i-konforme Geräte) bzw. 50 Vollbildern/s (für 1080 50i-konforme Geräte) im Progressivmodus mit Dolby Digital-Ton aufgezeichnet.

| Filmqualität | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Aufnahme mit hoher Bildqualität im Format 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Aufnahme mit Standard-Bildqualität im Format 1440×1080 (60i/50i)

#### Filmbildgröße (Aufnahmeformat: MP4)

1. MENU [Filmgröße] gewünschte Größe

Diese Kamera nimmt Filme im MPEG-4-Format mit ca. 30 Vollbildern/s (für 1080/60i-kompatible Geräte) bzw. 25 Vollbildern/s (für 1080/50i-kompatible Geräte) im Progressivmodus mit AAC-Ton und im mp4-Format auf.

| Filmbildgröße | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| MP4 12M | 12 Mbps | Aufnahme im Format 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Aufnahme im Format 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Aufnahme im VGA-Format

Hinweise

- Wenn die Bildgröße [MP4 3M] gewählt wird, erhält man ein Telebild.

- Filme, die bei Einstellung der Bildqualität auf [AVC HD 28M (PS)] aufgenommen wurden, können nicht in der gleichen Qualität auf eine Disc aufgezeichnet werden. Konvertieren Sie das Bildformat mithilfe von „PMB“, bevor Sie den Film auf einer Disc speichern.
  Von Filmen, die mit der Bildqualität [AVC HD 24M (FX)] aufgenommen wurden, können keine DVD- oder AVCHD-Discs erstellt werden. Speichern Sie Filme in [AVC HD 24M (FX)]-Qualität auf Blu-ray-Discs.

Zurück nach oben