Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > ISO

## ISO

Damit können Sie die Lichtempfindlichkeit einstellen, wenn die Kamera auf Aufnahme mit manueller Belichtung, Programmautomatik oder (Fortgeschr. Sportaufnahme) in der Szenenwahl eingestellt ist. Damit können Sie die Empfindlichkeit mithilfe der Steuertaste im Modus „Aufnahme mit manueller Belichtung“ einstellen.

1. Drücken Sie das Jograd, um die ISO-Empfindlichkeit auszuwählen.

1. Drehen Sie das Jograd, um den gewünschten Wert auszuwählen.

| (Auto) | Die ISO-Empfindlichkeit wird automatisch eingestellt.
| ///// | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfe an dunklen Orten oder von bewegten Motiven reduzieren.

Die ISO-Zahlen in der obigen Tabelle sind repräsentative Werte.
Durch Drehen des Jograds wird die ISO-Empfindlichkeit in Schritten von 1/3 wie folgt erhöht oder erniedrigt:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungsindex)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt helle Bilder selbst an dunklen Orten auf, während sie die Verschlusszeit verkürzt, um Unschärfe zu reduzieren.
Das Bild neigt jedoch zum Verrauschen.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler werden.
Hinweise zum Verhindern von Unschärfe
Obwohl die Kamera ruhig gehalten wird, bewegt sich das Motiv während der Belichtung, so dass es beim Drücken des Auslösers unscharf abgebildet wird. Kameraverwacklung wird automatisch reduziert, aber die Funktion ist nicht in der Lage, Motivunschärfe effektiv zu reduzieren. Motivunschärfe tritt häufig bei schwachem Licht oder langen Verschlusszeiten auf.
Berücksichtigen Sie in einem solchen Fall die nachstehenden Tipps beim Fotografieren.

- Wählen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit, um eine kürzere Verschlusszeit zu erhalten.

- Wählen Sie den Modus (Hohe Empfindlk.) in der Szenenwahl.

Hinweise

- [Auto] kann nicht gewählt werden, wenn die Kamera auf Aufnahme mit manueller Belichtung eingestellt ist. [ISO 100] ist die Standardeinstellung.

- Bei Einstellung des Aufnahmemodus auf Serienbild- oder Belichtungsreihenmodus sind nur [ISO AUTO] und [ISO 100] bis [ISO 800] verfügbar.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
Verwendung des Jograds
Zurück nach oben