Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Autofokus

## Autofokus

Verwendung von Flexible-Spot-AF
Damit können Sie die Fokussiermethode wählen. Verwenden Sie das Menü, wenn es schwierig ist, den korrekten Fokus im Autofokusmodus zu erzielen.
AF steht für „Auto-Fokus“, eine Funktion für automatische Fokussierung.
Der gewählte AF-Messzonensucherrahmen erscheint auf dem Monitor.

1. Stellen Sie den Zoom/Fokus-Schalter auf AF/ZOOM.

1. Drücken Sie die Taste FOCUS.

1. Stellen Sie den gewünschten Modus mit der Steuertaste ein.

| (Multi-AF) | Automatische Fokussierung in allen Messzonen des Sucherrahmens. Wenn Sie den Auslöser im Standbild-Aufnahmemodus halb niederdrücken, erscheint ein grüner Rahmen um den fokussierten Bereich. Wenn die Gesichtserkennungsfunktion aktiv ist, arbeitet der Autofokus mit Vorrang auf Gesichtern.
| (Center-AF) | Automatische Fokussierung auf einen Punkt in der Mitte des Sucherrahmens. Bei gemeinsamer Benutzung der AF-Speicherfunktion können Sie das Bild wunschgemäß komponieren.
| (Flexible-Spot-AF) | Ermöglicht es Ihnen, den AF-Messzonensucherrahmen zu dem gewünschten Punkt auf dem LCD-Monitor zu verschieben und auf ein äußerst kleines Motiv in einem engen Bereich zu fokussieren.

Hinweise

- Wenn Sie den [Digitalzoom] oder das [AF-Hilfslicht] benutzen, wird der AF-Messzonensucherrahmen deaktiviert und als gestrichelte Linie angezeigt. In diesem Fall fokussiert die Kamera in Bildmitte auf die Motive.

- Wenn der Fokussiermodus auf einen anderen Modus als [Multi-AF] eingestellt wird, kann die Gesichtserkennungsfunktion nicht benutzt werden.

- Wird Fokusnachführung aktiviert, fokussiert die Kamera vorrangig auf das zu verfolgende Motiv.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

### Verwendung von Flexible-Spot-AF

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mit einem Stativ aufnehmen und das Motiv nicht in Bildmitte liegt.

1. Stellen Sie die Position des AF-Messzonensucherrahmens (A) durch Drücken der Steuertaste auf den scharfzustellenden Bereich ein, und drücken Sie dann .

Die Farbe des Messzonensucherrahmens wechselt von Gelb auf Weiß.
Um die Einstellung aufzuheben, drücken Sie in der Mitte erneut. Die Grobeinstellung können Sie mit dem Jograd vornehmen.
Hinweis

- Sobald Sie die Fokussiermethode ändern, wird der eingestellte AF-Messzonensucherrahmen gelöscht.

Verwandtes Thema
Fokusnachführung
Zurück nach oben