Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Haupteinstellungen > GPS-Einstellung (nur DSC-HX100V)

## GPS-Einstellung (nur DSC-HX100V)

Überprüfen des Triangulationszustands
Die Daten der Position und Aufnahmerichtung werden über den eingebauten GPS-Sensor und den Richtungssensor dieser Kamera erfasst und zusammen mit den Bildern aufgezeichnet. Die mitgelieferte Software „PMB“ ermöglicht es Ihnen, mit Positions- und Aufnahmerichtungsdaten versehene Fotos und Filme in einen Computer zu importieren und zusammen mit einer Landkarte zu betrachten, auf der die Aufnahmepositionen angezeigt werden. Einzelheiten finden Sie unter „PMB-Hilfe“.

1. MENU (Einstellungen) (Haupteinstellungen) [GPS-Einstellung] gewünschter Modus

| Ein | Der GPS-Richtungssensor wird aktiviert.
| Aus | Der GPS-Richtungssensor wird deaktiviert. Wenn Sie die Positions- und Richtungsdaten nicht aufzeichnen wollen, wählen Sie [Aus] für die GPS-Einstellung.

So empfangen Sie ein GPS-Signal

- In Innenräumen oder in der Nähe von Hochhäusern ist eine einwandfreie Triangulation nicht möglich. Benutzen Sie Ihre Kamera unter freiem Himmel, und schalten Sie sie erneut ein.

- Falls selbst nach mehreren Minuten kein Triangulationssymbol erscheint, befinden Sie sich möglicherweise in einem Gebiet, in dem der GPS-Signalempfang schwierig oder unmöglich ist. Beginnen Sie am gegenwärtigen Ort aufzunehmen, oder gehen Sie nach draußen unter freien Himmel. Wenn Sie am gegenwärtigen Ort aufnehmen, werden keine Positionsdaten aufgezeichnet.

Hinweise

- Bei Filmaufnahmen wird die Aufnahmerichtung nicht aufgezeichnet.

- Die Positions- und Richtungsdaten werden nicht aufgezeichnet, wenn der Film im internen Speicher aufgenommen wird.

- Schalten Sie die Kamera gemäß den Anweisungen des Flugbegleitpersonals während des Starts und der Landung eines Flugzeugs aus.

- Benutzen Sie die GPS-Funktion im Einklang mit den Bestimmungen des Orts oder der Situation.

- Wenn Sie die GPS-Funktion zum ersten Mal oder nach einer längeren Pause benutzen, kann es einige Sekunden bis mehrere Minuten dauern, bis die Positionsdaten erfasst werden. Durch Zuhilfenahme von GPS-Hilfsdaten kann die Triangulationszeit verkürzt werden. [Details]

- Die von dieser Kamera erfassten Aufnahmerichtungsdaten basieren auf magnetisch Nord (die Richtung, in die eine Kompassnadel zeigt).

- Befindet sich die Kamera in der Nähe einer Magnetquelle oder eines Metallgegenstands, kann ein Fehler im Richtungssensor auftreten. Halten Sie die Kamera nach Möglichkeit von Magnetquellen oder Metallgegenständen fern.

- In den folgenden Fällen wird die korrekte Aufnahmerichtung eventuell nicht aufgezeichnet oder angezeigt:

- In der Nähe eines Gebäudes, einer Fußgängerbrücke, einer Eisenbrücke, eines Fahrzeugs, eines Eisenturms

- In der Nähe eines Elektrogerätes, wie z. B. eines Fernsehgerätes, Lautsprechers, Kühlschranks, Mobiltelefons, Kopfhörers

- In der Nähe eines Stahltisches oder Stahlstuhls usw.

- Die Richtungsinformation wird instabil, wenn diese Kamera nach oben gerichtet wird.

- Verdecken Sie den GPS-Sensor nicht mit Ihrem Finger, wenn die Kamera GPS-Satelliten sucht oder die Triangulation durchführt. Dadurch wird die Empfindlichkeit des GPS-Sensors verringert, so dass die Triangulation fehlschlagen kann.

### Überprüfen des Triangulationszustands

Die Anzeige ändert sich entsprechend der Stärke des GPS-Signalempfangs, wenn GPS aktiviert ist. Der Triangulationszustand kann auch mit [Positionsinformation] überprüft werden. [Details] Sie können die Aufnahmerichtung anhand des auf dem Monitor angezeigten Richtungssymbols überprüfen.

Triangulationszustand | GPS-Anzeigen | GPS-Empfangszustand
Aus | Keine Anzeige | [GPS-Einstellung] ist auf [Aus] eingestellt, oder ein Fehler ist aufgetreten.
Schwierig |  | Da Ihre Kamera kein GPS-Signal findet, kann sie keine Positionsdaten erfassen. Benutzen Sie Ihre Kamera unter freiem Himmel.
Suchen |  | Suchen nach GPS-Satelliten. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Triangulation beginnt.
Triangulation |  | Ihre Kamera empfängt ein GPS-Signal und kann Positionsdaten erfassen.

Aufnahmerichtung | Anzeigen
Norden |
Westen |
Süden |
Osten |

Verwandtes Thema
Positionsinformation (nur DSC-HX100V)
GPS Assist-Daten (nur DSC-HX100V)
Autom. Uhreinstlg (nur DSC-HX100V)
Autom. Ber.einstlg (nur DSC-HX100V)
GPS (nur DSC-HX100V)
Zurück nach oben