Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > EV

## EV

Sie können die Belichtung manuell in 1/3-EV-Stufen innerhalb eines Bereichs von –2,0 EV bis +2,0 EV einstellen.

1. Drücken Sie das Jograd, um die EV-Einstellung auszuwählen.

1. Drehen Sie das Jograd, um die gewünschte EV-Einstellung auszuwählen.

Einstellen der Belichtung für besser aussehende Bilder
A:: Überbelichtung (zu viel Licht)
B: Korrekte Belichtung
C: Unterbelichtung (zu wenig Licht)
Hinweise

- Wenn Sie ein Motiv unter sehr hellen oder dunklen Bedingungen aufnehmen oder den Blitz benutzen, ist die Belichtungseinstellung eventuell unwirksam.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
Verwendung des Jograds
Zurück nach oben