Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > Ριπή/Οριοθέτηση

## Ριπή/Οριοθέτηση

Μπορείτε να επιλέξετε Μονή (μία εικόνα), Ριπή ή Οριοθέτηση ως λειτουργία λήψης.

1. Πατήστε (Ρυθμίσεις ριπής) στο κουμπί ελέγχου.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με το κουμπί ελέγχου.

| (Μονή) | Η κάμερα κάνει λήψη μίας εικόνας.
| (Ριπή) | Η κάμερα κάνει λήψη έως 10 συνεχόμενων καρέ σε μία λειτουργία ριπής όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.
| (Οριοθέτηση) | Με διαφορετική ρύθμιση, η κάμερα κάνει λήψη μιας σειράς 3 εικόνων για καθεμία.

Παρατηρήσεις

- Το [Φλας] είναι ρυθμισμένο στο [Όχι].

- Όταν εγγράφετε με τον αυτόματο χρονοδιακόπτη, εγγράφεται μια σειρά από 10 εικόνες εάν είναι επιλεγμένη η [Ριπή] και εγγράφεται μια σειρά από 3 εικόνες, κάθε μία με διαφορετική ρύθμιση, εάν είναι επιλεγμένη η [Οριοθέτηση].

- Όταν είναι επιλεγμένη η [Ριπή], τα [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV ] αλλάζουν για την πρώτη εικόνα και αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται και για τις άλλες εικόνες.

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό ή όταν η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η λειτουργία ριπής σταματάει.

- Ρυθμίζεται μέγεθος εικόνας [VGA] ενώ γίνεται εγγραφή σε εσωτερική μνήμη.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, δείτε "Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Ενδιάμ. διάστημα λήψης ριπής
Ρυθμίσεις οριοθέτησης
Πίσω στην κορυφή