Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης ακίνητων εικόνων > Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα

## Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ποσότητα του φωτός που περνάει μέσα από το φακό.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα).

1. Πιέστε το χειριστήριο επιλογής.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε διάφραγμα (τιμή F).

Μπορείτε να επιλέξετε διάφραγμα (τιμή F) από F 2,8 έως F 8,0.
Η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται αυτόματα από 1/2000 έως 8 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση EV ή ISO με το χειριστήριο επιλογής.

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

Παρατηρήσεις

- Αν δεν επιτευχθεί σωστή έκθεση αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας, οι ενδείξεις τιμής ρύθμισης στην οθόνη θα αναβοσβήνουν όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής. Μπορείτε να κάνετε λήψη σε αυτή την κατάσταση, αλλά συνιστάται να ρυθμίσετε ξανά τις τιμές φλας.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, δείτε "Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πληροφορίες για την προτεραιότητα διαφράγματος
Όσο πιο μικρή είναι η τιμή του διαφράγματος (τιμή F), τόσο πιο μεγάλη θα είναι η οπή που επιτρέπει την είσοδο φωτός. Το βάθος εστίασης θα μειωθεί, και όλα τα αντικείμενα θα βρίσκονται εκτός εστίασης εκτός από τα αντικείμενα που βρίσκονται σε στενό εύρος απόστασης. Αυτή η λειτουργία είναι καλή για πορτραίτα, κτλ.
Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του διαφράγματος (τιμή F), τόσο πιο μικρή θα είναι η οπή που επιτρέπει την είσοδο φωτός. Τα αντικείμενα που βρίσκονται σχετικά κοντά και μακριά από το φακό θα εμφανίζονται ευκρινή. Αυτή η λειτουργία είναι καλή για τοπία, κτλ.
Πίσω στην κορυφή