Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Κύριες ρυθμίσεις > Φωτεινότ. οθόνης

## Φωτεινότ. οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτεινότητα LCD από επίπεδα 1 έως 5. Η οθόνη LCD γίνεται πιο φωτεινή καθώς αυξάνει ο αριθμός.
Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε φωτεινό εξωτερικό φως, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο αριθμό για να βλέπετε πιο εύκολα την οθόνη.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Φωτεινότ. οθόνης] επιθυμητή λειτουργία

Παρατηρήσεις

- Όσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη LCD, τόσο πιο γρήγορα εξαντλείται η μπαταρία.

- Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, η τιμή φωτεινότητας για την οθόνη είναι σταθερή στην πιο φωτεινή ρύθμιση και δεν είναι δυνατό να αλλαχθεί.

- Η οθόνη LCD σκουραίνει αν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα όσο η ισχύς είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν εμφανιστεί η ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας (), η οθόνη LCD μπορεί να σκουρύνει ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις. [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή