Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης ακίνητων εικόνων > Λίστα λειτουργιών του καντράν λειτουργιών

## Λίστα λειτουργιών του καντράν λειτουργιών

Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στην επιθυμητή λειτουργία.

(Ευφυές αυτόματο) | Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε ακίνητες εικόνες με αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων.
(Βελτιωμένο αυτόματα) | Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη ακίνητων εικόνων με ποιότητα υψηλότερη από αυτή στη λειτουργία ευφυούς αυτόματου.
(Αυτόματο πρόγραμμα) | Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με αυτόματη προσαρμογή έκθεσης (ρυθμίζονται η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος (τιμή F)). Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις αν χρησιμοποιήσετε το μενού.
(Λήψη με προτεραιότητα την ταχύτητα κλείστρου) | Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη μετά τη χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας του κλείστρου.
(Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα) | Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη μετά τη χειροκίνητη ρύθμιση της τιμής διαφράγματος (τιμή F).
(Λήψη με χειροκίνητη έκθεση) | Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε μετά τη χειροκίνητη προσαρμογή της έκθεσης (ρυθμίζονται η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα (τιμή F)).
(Λειτουργ. ανάκλησης μνήμης) | Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη μιας εικόνας μετά την ανάκληση λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά ή αριθμητικών ρυθμίσεων που καταχωρήθηκαν εκ των προτέρων.
(i-Ημικυκλικό Πανόραμα) | Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη πανοραμικής εικόνας μετά τη σύνθεση εικόνων.
(Λειτουργία ταινίας) | Σας επιτρέπει να αλλάζετε τη ρύθμιση για την εγγραφή ταινίας.
(Λήψη 3D) | Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη εικόνας 3D μετά τη σύνθεση εικόνων.
(Επιλογή σκηνικού) | Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάλογα με το σκηνικό.

Σχετικό θέμα
Ευφυές αυτόματο
Βελτιωμένο αυτόματα
Αυτόματο πρόγραμμα
Λήψη με προτεραιότητα την ταχύτητα κλείστρου
Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα
Λήψη με χειροκίνητη έκθεση
Λειτουργ. ανάκλησης μνήμης
Ευφυές ημικυκλικό πανόραμα
Λήψη ταινιών
Λήψη 3D
Επιλογή σκηνικού
Πίσω στην κορυφή