Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις λήψης > Ψηφιακό ζουμ

## Ψηφιακό ζουμ

Κλίμακα συνολικού ζουμ όταν χρησιμοποιείται το έξυπνο ζουμ (περιλαμβάνεται το οπτικό ζουμ 30×)
Επιλέγει τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ. Η κάμερα μεγεθύνει την εικόνα χρησιμοποιώντας οπτικό ζουμ (έως 30×). Όταν ξεπεραστεί η μεγέθυνση, η κάμερα χρησιμοποιεί έξυπνο ή ακριβές ψηφιακό ζουμ.

1. Ρυθμίστε την κάμερα σε λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Ψηφιακό ζουμ] επιθυμητή λειτουργία

| Έξυπνο () | Μεγεθύνει την εικόνα ψηφιακά εντός του εύρους όπου η εικόνα δεν θα παραμορφωθεί, σύμφωνα με το μέγεθος εικόνας (Έξυπνο ζουμ).
| Ακριβές () | Μεγεθύνει όλα τα μεγέθη εικόνας κατά τη συνολική κλίμακα ζουμ των 120×, κατά προσέγγιση, περιλαμβανομένου του οπτικού ζουμ 30×. Ωστόσο, να γνωρίζετε ότι η ποιότητα της εικόνας μειώνεται όταν υπερβείτε την κλίμακα του οπτικού ζουμ (Ακριβές ψηφιακό ζουμ).
| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί ψηφιακό ζουμ.

Παρατηρήσεις

- Η λειτουργία ψηφιακού ζουμ δεν λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Σε λειτουργία ευφυούς ημικυκλικού πανοράματος

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν το [Χρονοδιακόπτης] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

- Το έξυπνο ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν το μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε [16M] ή [16:9(12M)].

- Το έξυπνο ζουμ δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ταινιών.

- Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται το ψηφιακό ζουμ.

### Κλίμακα συνολικού ζουμ όταν χρησιμοποιείται το έξυπνο ζουμ (περιλαμβάνεται το οπτικό ζουμ 30×)

Η αναλογία ζουμ που υποστηρίζεται διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος εικόνας.

Μέγεθος | Συνολική κλίμακα ζουμ
10M | Περίπου 37×
5M | Περίπου 53×
VGA | Περίπου 216×
16:9(2M) | Περίπου 72×

Πίσω στην κορυφή