Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Προφυλάξεις > Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

## Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

- Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποκλειστικός για αυτή την κάμερα. Μη συνδέετε με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γνήσιο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony.

- Όταν η λυχνία ισχύος/φόρτισης της κάμερας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, βγάλτε την μπαταρία που φορτίζετε και κατόπιν τοποθετήστε ξανά και καλά την ίδια μπαταρία στην κάμερα. Αν αναβοσβήνει η λυχνία ισχύος/φόρτισης ξανά, αυτό μπορεί να υποδεικνύει σφάλμα της μπαταρίας ή ότι έχει εισαχθεί μπαταρία διαφορετικού τύπου από τον καθορισμένο. Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι του καθορισμένου τύπου. Αν η μπαταρία είναι του καθορισμένου τύπου, αφαιρέστε την μπαταρία, αντικαταστήστε τη με μία νέα μπαταρία ή μία άλλη και ελέγξτε αν η μπαταρία θα φορτιστεί σωστά. Αν η μπαταρία φορτιστεί σωστά, μπορεί να έχει προκύψει σφάλμα μπαταρίας.

- Αν η λυχνία ισχύος/φόρτισης δεν ανάβει ακόμη και αν ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένος στην κάμερα και σε πρίζα, αυτό υποδεικνύει ότι η φόρτιση έχει διακοπεί προσωρινά και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η φόρτιση διακόπτεται και εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα όταν η θερμοκρασία βρίσκεται εκτός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία επιστρέψει εντός του κατάλληλου εύρους, η φόρτιση συνεχίζεται και ανάβει ξανά η λυχνία ισχύος/φόρτισης. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 30°C.

Πίσω στην κορυφή