Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Αντιμετώπιση προβλημάτων > GPS (DSC-HX100V μόνο)

## GPS (DSC-HX100V μόνο)

Η κάμερα δεν λαμβάνει σήμα GPS.

- Ρυθμίστε το [Ρύθμιση GPS] σε [Ναι]. [Πληροφ.]

- Η κάμερά σας μπορεί να μην είναι δυνατό να κάνει λήψη ραδιοσημάτων από τους δορυφόρους GPS εξαιτίας εμποδίων.

- Για να γίνει σωστός τριγωνισμός των πληροφοριών τοποθεσίας, μεταφέρετε την κάμερά σας σε ένα ανοικτό χώρο και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερά σας.

Υπερβολικό σφάλμα στις πληροφορίες τοποθεσίας.

- Το περιθώριο σφάλματος μπορεί να είναι έως μερικές εκατοντάδες μέτρα ανάλογα με τα περιβάλλοντα κτίρια, ασθενή σήματα GPS, κτλ.

Για τον τριγωνισμό απαιτείται χρόνος παρότι λαμβάνονται [Δεδ. υποβοήθ. GPS].

- Το [Ρύθμ ημερ & ώρας] δεν είναι ρυθμισμένο ή η ρυθμισμένη ώρα μεταβλήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και ώρα. [Πληροφ.]

- Έχει λήξει η περίοδος ισχύος των δεδομένων υποβοήθησης GPS. Ενημερώστε τα δεδομένα υποβοήθησης GPS. [Πληροφ.]

- Επειδή οι θέσεις των δορυφόρων GPS συνεχώς μεταβάλλονται, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να προσδιοριστεί η τοποθεσία ή ο δέκτης ενδέχεται να μην μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία, ανάλογα με την τοποθεσία και την ώρα που χρησιμοποιείτε την κάμερα.

- Το "GPS" είναι ένα σύστημα για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας μέσω τριγωνισμού ραδιοσημάτων από δορυφόρους GPS. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα σε μέρη όπου εμποδίζονται ή αντανακλώνται τα ραδιοσήματα, όπως σκιερά μέρη που περιβάλλονται από κτίρια ή δέντρα, κτλ. Χρησιμοποιήστε την κάμερα σε περιβάλλοντα με ανοικτό ουρανό.

Οι πληροφορίες τοποθεσίας ή κατεύθυνσης δεν εγγράφηκαν.

- Η κατεύθυνση λήψης δεν εγγράφεται κατά τη λήψη ταινιών.

- Χρησιμοποιήστε το "PMB" για την εισαγωγή ταινιών με πληροφορίες τοποθεσίας GPS στον υπολογιστή σας.

Υπερβολικό σφάλμα στις πληροφορίες πυξίδας.

- Μην τοποθετείτε την κάμερα κοντά σε μαγνητική πηγή ή μέταλλο.

Πίσω στην κορυφή