Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > EV

## EV

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση χειροκίνητα σε βήματα 1/3 EV σε εύρος από –2,0 EV έως +2,0 EV.

1. Πατήστε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε τη ρύθμιση EV.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση EV.

Προσαρμογή της έκθεσης για εικόνες με καλύτερη εμφάνιση
A: Υπερέκθεση (πάρα πολύ φως)
B: Σωστή έκθεση
C: Υποέκθεση (πολύ λίγο φως)
Παρατηρήσεις

- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα σε υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες, ή όταν χρησιμοποιείτε φλας, η προσαρμογή της έκθεσης μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Χρήση του χειριστηρίου επιλογής
Πίσω στην κορυφή