Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ακίνητων εικόνων > Λήψη ακίνητων εικόνων

## Λήψη ακίνητων εικόνων

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Ευφυές αυτόματο) και κατόπιν πιέστε το κουμπί ON/OFF (Ισχύς).

1. Κρατήστε την κάμερα σταθερή, όπως απεικονίζεται.

1. Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής για εστίαση.

Όταν η εικόνα είναι εστιασμένη, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και ανάβει η ένδειξη .

- Η πιο κοντινή απόσταση λήψης είναι περίπου 1 cm (W), 2 m (T) (από το φακό).

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα.

- Όταν χρησιμοποιείται το φλας, το φλας πετάγεται επάνω αυτόματα.

Αν κάνετε λήψη ακίνητης εικόνας ενός θέματος που είναι δύσκολο να εστιάσετε

- Όταν η κάμερα δεν μπορεί να εστιάσει αυτόματα στο θέμα, αναβοσβήνει αργά η ένδειξη κλειδώματος AE/AF και δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος. Συνθέστε ξανά τη λήψη ή ρυθμίστε χειροκίνητα την εστίαση. [Πληροφ.]

- Η εστίαση ενδεχομένως να είναι δύσκολη στις εξής περιπτώσεις:

- Είναι σκοτεινά και το θέμα βρίσκεται σε απόσταση.

- Η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και στο φόντο είναι μικρή.

- Το θέμα φαίνεται μέσα από γυαλί.

- Το θέμα κινείται γρήγορα.

- Υπάρχει ανακλώμενο φως ή γυαλιστερές επιφάνειες.

- Το θέμα φωτίζεται κόντρα ή υπάρχει φως που αναβοσβήνει.

Σχετικό θέμα
Προβολή ακίνητων εικόνων
Μέγ. ακίν. εικόνας/Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας
Πίσω στην κορυφή