Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Toma con exposición

## Toma con exposición

Puede tomar imágenes con su exposición favorita ajustando manualmente la velocidad de obturación y el valor de la abertura.

1. Ajuste el dial de modo a (Toma con exposición).

1. Pulse el dial Jog para seleccionar la velocidad de obturación, abertura (valor F) o velocidad ISO.

- Cada vez que pulse el dial Jog, cambiará el elemento a ajustar.

- Cuando vaya a ajustar el enfoque, primero utilice el botón de enfoque para ajustar el (AF de punto flexible), o ajuste conmutador de zoom/enfoque a MF y gire el anillo manual para ajustar el enfoque.

1. Seleccione la velocidad de obturación y la abertura (valor F) utilizando el dial Jog.

Dial Jog | Característica
| Movimiento de elementos
| Ajustes de velocidad de obturación, abertura (valor F) o velocidad ISO

1. Pulse el botón del disparador para tomar la imagen.

Ajuste de la velocidad de obturación y la abertura (valor F)
La diferencia entre los ajustes y la exposición apropiada estimada por la cámara aparece como valor EV en la pantalla.
A: Valor de la velocidad de obturación
B Valor de abertura
C EV

- 0EV es el valor estimado por la cámara como el más apropiado.

- Cuando la velocidad de obturación es de un segundo o más lenta, la velocidad de obturación se indica mediante [˝], por ejemplo, [1˝].

- Cuando ajuste una velocidad de obturación más lenta, se recomienda utilizar un trípode para evitar los efectos de vibración.

- Cuando la velocidad de obturación se vuelva más lenta de una cierta velocidad, se activará automáticamente la función Obturación lenta con reducción de ruido (NR) para reducir el ruido de imagen, y aparecerá en la pantalla.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará tiempo procesar los datos.

Notas

- [Auto] no se puede seleccionar para [ISO] en modo Toma con exposición manual.

- Si no se obtiene una exposición apropiada con sus ajustes, los indicadores de valor de ajuste en la pantalla parpadearán cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad. Puede tomar la imagen en esta condición, pero se recomienda volver a ajustar la exposición.

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones o elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación” [Detalles] y “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

Tema relacionado
ISO
EV
Enfoque automático
Enfoque manual
Volver al principio