Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > EV

## EV

Puede ajustar la exposición manualmente en pasos de 1/3 EV en un rango de –2,0 EV a +2,0 EV.

1. Pulse el dial Jog para seleccionar el ajuste EV.

1. Gire el dial Jog para seleccionar el ajuste EV deseado.

Ajuste de la exposición para obtener imágenes de mejor apariencia
A: Sobreexposición (demasiada luz)
B: Exposición correcta
C: Subexposición (muy poca luz)
Notas

- Si toma un motivo en condiciones de mucho brillo u oscuridad, o si utiliza el flash, el ajuste de la exposición podrá no ser efectivo.

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación.” [Detalles]

Tema relacionado
Utilización del dial Jog
Volver al principio