Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Calidad de película/Tamaño película

## Calidad de película/Tamaño película

Cuanto más grande sea el tamaño de la imagen de película, más alta será la calidad de imagen. Cuanto mayor sea la cantidad de datos usados por segundo (velocidad de bits promedio), más alta será la calidad de imagen.
Seleccione un formato de grabación de película pulsando MENU (Ajustes) (Ajustes de Toma) [Formato de película] en modo de toma de imagen. [Detalles]
Si [Formato de película] está ajustado a [AVCHD 60i/60p] (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (para dispositivos compatibles con 1080 50i), seleccione el tamaño de película en [Calidad de película]. Si [Formato de película] está ajustado a [MP4], seleccione en [Tamaño película].

#### Calidad de película (formato de grabación: [AVCHD 60i/60p] (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (para dispositivos compatibles con 1080 50i))

1. MENU [Calidad de película] modo deseado

Las películas tomadas en este formato se graban en formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) ó 50 campos/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo entrelazado, con audio Dolby Digital.
De lo contrario, las películas tomadas en este formato se graban en formato AVCHD, a aproximadamente 60 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) ó 50 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio Dolby Digital.

| Calidad película | Velocidad de bits promedio | Descripción
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Toma en una calidad de imagen alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Toma en una calidad de imagen estándar de tamaño 1 440×1 080 (60i/50i)

#### Tamaño de imagen de película (formato de grabación: MP4)

1. MENU [Tamaño película] tamaño deseado

Las películas tomadas con esta cámara se graban en formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o aproximadamente 25 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio AAC, formato mp4.

| Tamaño de imagen de película | Velocidad de bits promedio | Descripción
| MP4 12M | 12 Mbps | Toma en tamaño 1 440×1 080
| MP4 6M | 6 Mbps | Toma en tamaño 1 280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Toma en tamaño VGA

Notas

- Cuando se selecciona el tamaño de imagen [MP4 3M], se obtiene una imagen de telefoto.

- Las películas tomadas con la calidad de imagen ajustada a [AVC HD 28M (PS)] no se pueden grabar en un disco con la misma calidad. Convierta la imagen utilizando “PMB” antes de guardarla en un disco. Los discos DVD o AVCHD no se pueden crear de películas grabadas en calidad [AVC HD 24M (FX)]. Guarde las películas de calidad [AVC HD 24M (FX)] en discos Blu-ray.

Volver al principio