Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Ráfaga/Variación

## Ráfaga/Variación

Puede seleccionar Sencilla (una sola imagen), Ráfaga o Variación como modo de toma.

1. Pulse (Ajustes de ráfaga) del botón de control.

1. Seleccione el modo deseado con el botón de control.

| (Sencilla) | La cámara toma una sola imagen.
| (Ráfaga) | La cámara toma hasta 10 fotogramas continuos en una ráfaga cuando mantiene pulsado el botón del disparador.
| (Variación) | La cámara toma una serie de 3 imágenes cada una con un ajuste diferente.

Notas

- [Flash] está ajustado a [Desactivar].

- Cuando grabe con el autodisparador, se grabará una serie de hasta 10 imágenes si está seleccionado [Ráfaga] y una serie de 3 imágenes, cada una con ajustes diferentes, si está seleccionado [Variación].

- Cuando está seleccionado [Ráfaga], [Enfoque], [Balance Blanco], y [EV ] se ajustan para la primera imagen, y estos ajustes también se utilizan para las otras imágenes.

- Cuando el nivel de la batería sea bajo, o cuando se llene la memoria interna o una tarjeta de memoria, se detendrá la ráfaga.

- Durante la grabación en la memoria interna el tamaño de imagen estará ajustado a [VGA].

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones o elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación” [Detalles] y “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

Tema relacionado
Intervalo de toma de ráfaga
Ajustes de Variación
Volver al principio