Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos visualizados en la pantalla

## Lista de iconos visualizados en la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visionado
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Puede cambiar la visualización en pantalla utilizando (Ajuste pantalla) del botón de control.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad
9 | Número de imágenes grabables (Dual Rec)
| Modo de invocación de memoria
| Selección de escena
| Modo de toma de imagen
| Icono de Reconocimiento de escena
| Balance del blanco
| Desplazamiento balance blanco
| Aviso de vibración
| Modo de medición
| Reducción ojos cerrados
| Reconocimiento de escena
| Icono de sobreposición para Automático superior
| Intervalo de toma de ráfaga
| Toma con variación
| Ajuste de variación
| Modo de colores
| Saturación de color
| Contraste
| Nitidez
| Filtro ND (filtro ND interno)
| Reducción de ruido
| Indicador de sensibilidad de detección de sonrisas
1,4 | Relación del zoom

Visualización | Indicación
| Bloqueo AE/AF
ISO400 | Número ISO
| Obturación lenta con reducción de ruido (NR)
125 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
| Filtro ND
+2,0EV | Valor de exposición
| Bloqueo AE
| Indicador del cuadro del visor de rango AF
| Enfoque manual
| Barra de enfoque

Visualización | Indicación
| Carpeta de grabación
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
| Escritura en búfer
CAPTURA | Capturación
100Min | Tiempo que se puede grabar
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| Indicador de aviso perteneciente a la grabación de imagen fija
| Dirección (DSC-HX100V solamente)
| Estado de triangulación GPS (DSC-HX100V solamente)
| Modo de flash
| Nivel del flash
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
| Iluminador AF
| Reducción del efecto ojos rojos
| Efecto de desenfoque
| Carga del flash

Visualización | Indicación
| Conmutador EVF/LCD
| Autodisparador
| Detección de cara
| Destino (DSC-HX100 solamente)
| Efecto piel suave
| Archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Aviso de recalentamiento
| Inscribir fecha
| Reducción ruido viento
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto
| Histograma
GRAB. Espera | Grabación de una película/en espera de película
0:12 | Tiempo de grabación (m:s)

### Lista de iconos del modo de visionado

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad
| Modo visualización
| Ajustes TransferJet
| Imágenes 3D
| Imágenes de ráfaga
| Imagen principal del grupo de ráfaga
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Zoom de reproducción

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2011 1-1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Carpeta de reproducción
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en rango de fecha, carpeta seleccionado
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| Modo de flash
| Modo de medición
| Balance del blanco
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
ISO400 | Número ISO

Visualización | Indicación
500 | Velocidad de obturación
+2,0EV | Valor de exposición
| Filtro ND
F3,5 | Valor de abertura
| Archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Aviso de recalentamiento
| Reproducción
| Reproducción con velocidad variable
| Barra de reproducción
00:00:12 | Contador
| Dirección
| Conmutador EVF/LCD
| Información GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Visualización de latitud y longitud
| Histograma Cuando la visualización del histograma está inhabilitada aparece .
| Volumen

Volver al principio