Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visionado > Visionado de imágenes fijas > Visionado de imágenes fijas

## Visionado de imágenes fijas

1. Pulse el botón (Reproducción) para cambiar al modo de reproducción.

1. Seleccione una imagen con el botón de control.

- También puede seleccionar una imagen con el dial Jog.

Visionado de imágenes tomadas con una cámara diferente
Esta cámara crea un archivo de base de datos de imagen en la tarjeta de memoria para grabar y reproducir imágenes. Si la cámara detecta imágenes no registradas en el archivo de base de datos de imagen de la tarjeta de memoria, se visualizará una pantalla de registro con el mensaje “Archivos encontrados que no fueron reconocidos Importar archivos”. Para ver imágenes no registradas, regístrelas seleccionando [OK].

- Cuando registre imágenes, asegúrese de utilizar baterías completamente cargadas o conecte el adaptador de alimetación de ca (suministrado) a la toma de corriente de la pared. Si se utiliza una batería con poca carga para registrar imágenes, es posible que no se puedan registrar todos datos o que los datos se dañen si la carga de la batería se agota.

Visionado de imágenes verticales en pantalla completa (DSC-HX100V solamente)
Si gira la cámara, se determinará la orientación horizontal o vertical de la imagen y la imagen que esté siendo reproducida se girará automáticamente.
Volver al principio