Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Automaattitarkennus

## Automaattitarkennus

Joustavan pistemittauksen käyttö
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.
Valittu AF-etäisyysmittarin ruutu tulee näyttöön.

1. Aseta zoomaus-/tarkennuskytkin asentoon AF/ZOOM.

1. Paina FOCUS-painiketta.

1. Valitse haluamasi tila painamalla ohjauspainikkeessa .

| (Monip. AF) | Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun alueilla. Kun suljinpainike painetaan puoliväliin valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen alueen ympärillä, johon on tarkennettu. Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä AF tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin.
| (Keskip. AF) | Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen. Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
| (Joustava pistemittaus) | Voit siirtää AF-etäisyysmittarin ruudun haluamaasi kohtaan LCD-näytössä ja tarkentaa erittäin pieneen kohteeseen kapealla alueella.

Huomautuksia

- Kun käytetään [Digitaalizoomaus]- tai [AF-apuvalo]-asetusta, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja näkyy pisteviivoina. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.

- Jos tarkennustilaksi on valittu jokin muu kuin [Monip. AF], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.

- Jos seurantatarkennus on aktivoitu, kamera tarkentaa ensisijaisesti seurattavaan kohteeseen.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

### Joustavan pistemittauksen käyttö

Tästä on hyötyä, kun kuvataan jalustan kanssa ja kohde ei ole ruudun keskellä.

1. Säädä AF-etäisyysmittarin ruudun (A) sijainti tarkennettavalle alueelle painamalla ohjauspainiketta ja paina sitten .

Etäisyysmittarin kehyksen väri vaihtuu keltaisesta valkoiseksi.
Voit nollata asetuksen painamalla keskellä uudelleen. Voit säätää karkeaa sijaintia rullanäppäimellä.
Huomaa

- Kun tarkennusmenetelmää vaihdetaan, määritetty AF-etäisyysmittarin ruutu poistetaan.

Liittyvä aihe
Seurantatarkennus
Takaisin ylös