Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Aukko etusijalla -kuvaus

## Aukko etusijalla -kuvaus

Voit säätää objektiivin läpi pääsevän valon määrää käsin.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Aukko etusijalla -kuvaus).

1. Paina rullanäppäintä.

1. Valitse aukko (F-arvo) kääntämällä rullanäppäintä.

Aukoksi (F-arvoksi) voidaan valita F2.8–F8.0.
Valotusajaksi säädetään automaattisesti 1/2000 – 8 sekuntia.
EV- tai ISO-asetus voidaan tehdä käyttämällä rullanäppäintä.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Huomautuksia

- Jos oikeaa valotusta ei saada, kun asetukset on tehty, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan kuvata, mutta on suositeltavaa säätää vilkkuvat arvot uudelleen.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Tietoja aukon ensisijaisuudesta
Mitä pienempi aukko (F-arvo), sitä suurempi reikä, josta valo pääsee läpi. Terävyysalue pienenee, ja kaikki kapealla etäisyysalueella olevia kohteita lukuun ottamatta on epäterävää. Tämä sopii hyvin muotokuville yms.
Mitä suurempi aukko (F-arvo), sitä pienempi reikä, josta valo pääsee läpi. Sekä lähellä objektiivia olevat kohteet että siitä kaukana olevat kohteet näyttävät teräviltä. Tämä sopii hyvin maisemakuville yms.
Takaisin ylös