Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > EV

## EV

Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –2,0 EV – +2,0 EV.

1. Valitse EV-asetus painamalla rullanäppäintä.

1. Valitse haluamasi EV-asetus kääntämällä rullanäppäintä.

Valotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia varten
A: Ylivalotus (liian paljon valoa)
B: Oikea valotus
C: Alivalotus (liian vähän valoa)
Huomautuksia

- Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Rullanäppäimen käyttäminen
Takaisin ylös