Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Käsitarkennuksen tarkistus

## Käsitarkennuksen tarkistus

Jos käsitarkennuksessa painetaan FOCUS-painiketta, näyttö suurennetaan noin 7-kertaiseksi, jotta voit tarkistaa tarkennuksen.

1. Aseta zoomaus-/tarkennuskytkin asentoon MF.

1. Suurenna kuva painamalla FOCUS-painiketta.

Aina kun FOCUS-painiketta painetaan, zoomauskerroin vaihtuu seuraavasti:
Koko näyttö noin ×7 koko näyttö

1. Tarkista tarkennus ja säädä sitä.

1. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

Manuaalinen tarkennuksen tarkistus vapautetaan, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
Huomautuksia

- Valotusajan ja valotuksen arvoja ei voi muuttaa, kun manuaalinen tarkennuksen tarkistus on käytössä. Valo mitataan uudestaan ja valotus asetetaan juuri ennen kuvausta.

- Kuva näytetään oikealla kirkkaudella määritetystä valotuksesta riippumatta. Valotuksen korjaus ei näy näytettävässä kuvassa, mutta se näkyy tallennettavassa kuvassa.

- Kun näyttö on suurennettu, voit ottaa kuvia painamalla suljinpainiketta, mutta kamera tallentaa näytetyn kuvan kokonaan.

- Kasvontunnistus- ja hymysuljintoimintoja ei voi käyttää.

Takaisin ylös