Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Käsivalotus-kuvaus

## Käsivalotus-kuvaus

Voit kuvata käyttämällä suosikkivalotusta asettamalla valotusajan ja aukon arvon käsin.

1. Valitse tilapyörällä (Käsivalotus-kuvaus).

1. Valitse valotusaika, aukko (F-arvo) tai ISO-arvo painamalla rullanäppäintä.

- Asetuskohde vaihtuu aina, kun rullanäppäintä painetaan.

- Tarkennusta asetettaessa aseta ensin (Joustava pistemittaus) tarkennuspainikkeella tai aseta zoom-/tarkennuspainike asentoon MF ja aseta tarkennus kääntämällä käsirengasta.

1. Valitse valotusaika ja aukko (F-arvo) rullanäppäimellä.

Rullanäppäin | Ominaisuus
| Liikkuvat kohteet
| Valotusajan, aukon (F-arvo) tai ISO-arvon asetukset

1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Valotusajan ja aukon (F-arvon) asettaminen
Asetusten ja kameran arvioiman oikean valotuksen välinen ero näkyy EV-arvona näytössä.
A: Valotusajan arvo
B: Aukon arvo
C: EV

- 0 EV osoittaa arvoa, jota kamera pitää kaikkein sopivimpana.

- Jos valotusaika on yksi sekunti tai pidempi, valotusaika osoitetaan merkillä [˝], esimerkiksi [1˝].

- Kun valotusaikaa pidennetään, kannattaa käyttää jalustaa tärähdysten estämiseksi.

- Jos valotusaika ylittää tietyn ajan, NR hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti kuvan kohinan vähentämiseksi ja [NR] näkyy näytössä.

- Jos valitaan pitkiä valotusaikoja, tietojen käsittely kestää jonkin aikaa.

Huomautuksia

- Käsivalotuskuvaustilassa [ISO]-arvoksi ei voi valita vaihtoehtoa [Auto].

- Jos oikeaa valotusta ei saada omilla asetuksilla, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan ottaa kuva, mutta valotuksen uudelleensäätöä suositellaan.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
ISO
EV
Automaattitarkennus
Manuaalinen tarkennus
Takaisin ylös