Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Ohjelmoitava autom.

## Ohjelmoitava autom.

Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Ohjelmoitava autom.).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Huomaa

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

### Ohjelman vaihto

Voit vaihtaa aukon (F-arvon) ja valotusajan yhdistelmää samalla, kun valotus pysyy samana, kun salamavalo on [Pois].

1. Paina rullanäppäintä.

1. Käännä rullanäppäintä.

Näytön vaihtuu kuvakkeeksi ja kuvaustilaksi vaihtuu ohjelman vaihto.

1. Valitse aukon (F-arvon) ja valotusajan yhdistelmä kääntämällä rullanäppäintä.

EV- tai ISO-asetus voidaan tehdä käyttämällä rullanäppäintä.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Peruuta ohjelman vaihto kääntämällä rullanäppäintä niin, että ilmaisimeksi palaa .
Huomautuksia

- Aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää ei voi muuttaa, kun suljinpainike on painettu puoliväliin.

- Ympäristön kirkkauden mukaan ohjelman vaihtoa ei välttämättä voi käyttää.

- Peruuta tekemäsi muutos asettamalla tilapyörä muuhun asentoon kuin tai sammuttamalla virta.

- Kun kirkkaus muuttuu, aukko (F-arvo) ja valotusaika muuttuvat myös säilyttäen vaihdon määrän.

- Kun salamatilan asetusta muutetaan, ohjelman vaihto peruutetaan.

Liittyvä aihe
Rullanäppäimen käyttäminen
Takaisin ylös