Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Manuaalinen tarkennus

## Manuaalinen tarkennus

Voit asettaa tarkennuksen manuaalisesti käsirenkaalla.

1. Aseta zoomaus-/tarkennuskytkin asentoon MF.

1. Käännä käsirengasta.

A: Tarkenna taustaan
B: Tarkenna etualaan

- Jos tarkennusta asetettaessa painetaan FOCUS-painiketta, näyttö suurennetaan noin 7-kertaiseksi tarkennuksen helpottamiseksi.

Huomautuksia

- Jos tarkennusetäisyys on asetettu hyvin lähelle, kuvassa voi näkyä objektiivin pölyä tai sormenjälkiä. Pyyhi objektiivi pehmeällä liinalla tms.

- Zoomaussuhde rajoittaa tarkennusetäisyysaluetta.

- Kun tarkennusmenetelmää vaihdetaan, määritetty käsitarkennusetäisyys poistetaan.

- Käsitarkennuksen etäisyysasetustiedot ovat likimääräisiä. Jos suuntaat objektiivin ylös tai alas, virhe suurenee.

- Kun käytetään kuvaustiloja tai -asetuksia, jotka eivät salli tarkennusta käsirenkaalla, tarkennustilaksi vaihtuu automaattisesti (Monip. AF), vaikka zoomaus-/tarkennuskytkimellä olisi valittu MF ja näkyisi näytössä.

- Tarkennusta ei voi asettaa käsirenkaalla seuraavissa olosuhteissa:

- Kun itselaukaisinasetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä]

- Kun hymysuljin on [Päällä]

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Käsitarkennuksen tarkistus
Takaisin ylös