Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Akku ja virta

## Akku ja virta

Akkua ei voi työntää kameraan.

- Varmista, että akun suunta on oikea, ja aseta sitä paikalleen, kunnes akun poistovipu lukittuu.

Kameraa ei voi kytkeä päälle.

- Kun akku on asetettu kameraan, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kameraan tulee virta.

- Varmista, että akku on asetettu oikein.

- Akku on tyhjentynyt. Lataa akku.

- Akun liittimet ovat likaiset. Pyyhi lika varovasti pois pehmeällä liinalla.

- Tarkista, että akku on NP-FH50.

Virta katkeaa yllättäen.

- Kameran ja akun lämpötilan mukaan virta voi katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi. Tällöin nestekidenäyttöön ilmestyy viesti ennen virran katkeamista.

- Jos kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä ja kun [Virransäästö]-asetuksena on [Normaali] tai [Kestävyys], kamera sammuu automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke kamera uudestaan päälle.

Varaustilan ilmaisin näyttää väärin.

- Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.

- Varaustilan ilmaisimen osoittama jäljellä oleva varaus ei vastaa todellista jäljellä olevaa varausta. Tyhjennä akku kokonaan kerran ja lataa se sitten täyteen näytetyn varauksen korjaamiseksi. Jäljellä olevan latauksen ilmaisin ei välttämättä ole oikein kaikissa olosuhteissa.

- Akun kapasiteetti pienenee sitä käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika hankkia tilalle uusi akku.

Kameran virta-/latausmerkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan.

- Tarkista, että akku on NP-FH50.

- Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.

- Aseta akku uudelleen ja varmista, että se on oikein päin. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, kamera saattaa tarvita korjausta. Kytke kamera irti ja ota yhteys Sony-huoltoon.

Virran/latauksen merkkivalo ei pala, kun akkua ladataan.

- Aseta akku uudelleen ja varmista, että se on oikein päin.

- Kytke johto pistorasiaan oikein.

- Akku on jo ladattu.

Akkua ei ole ladattu, vaikka virta-/latausmerkkivalo sammuu ja lataus on päättynyt.

- Näin tapahtuu, kun akkua ladataan erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa. Lataa akku oikeassa lämpötilassa: 10 °C – 30 °C.

Takaisin ylös