Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > ISO

## ISO

Säätää valoisuusherkkyyttä, kun kameran valotusohjelmaksi on valittu Käsivalotus-kuvaus, Ohjelmoitava automaattinen tai (Edistynyt urheilukuvaus). Säätää herkkyyttä ohjauspainikkeen avulla käsivalotuskuvaustilassa.

1. Valitse ISO-herkkyys painamalla rullanäppäintä.

1. Valitse haluamasi arvo kääntämällä rullanäppäintä.

| (Auto) | Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
| ///// | Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).

Yllä olevan taulukon ISO-arvo on kuvaava arvo.
Rullanäppäimen kääntäminen lisää tai vähentää ISO-herkkyyttä 1/3:n portain seuraavasti:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
ISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Vaikka kamera on paikoillaan, kohde liikkuu valotuksen aikana, jolloin se näyttää epäterävältä, kun suljinpainiketta painetaan. Kameran tärinää vähennetään automaattisesti, mutta toiminto ei kuitenkaan vähennä tehokkaasti kohteen epäterävyyttä. Kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa.
Pidä tässä tapauksessa alla olevat vihjeet mielessä, kun kuvaat.

- Valitse suurempi ISO-herkkyys, jotta suljinnopeus on suurempi.

- Valitse valotusohjelmassa (Suuri herkkyys).

Huomautuksia

- Vaihtoehtoa [Auto] ei voida valita, kun kamera on Käsivalotus-kuvaus-tilassa. [ISO 100] on oletusasetus.

- Jos on valittu sarja- tai haarukointikuvaustila, valittavana ovat vain [ISO AUTO] ja [ISO 100] – [ISO 800].

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Rullanäppäimen käyttäminen
Takaisin ylös