Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)

## Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)

Vérification de l’état de triangulation
Le capteur d’orientation et GPS intégré de cet appareil acquiert les informations sur la position ou l’orientation de prise de vue et les enregistre sur les images. En utilisant le logiciel « PMB » fourni, vous pouvez importer des photos et des films enregistrés avec des informations de position et d’orientation de prise de vue sur un ordinateur et les visualiser avec une carte qui indique leur emplacement de prise de vue. Voir « Aide PMB » pour plus d’informations.

1. MENU (Réglages) (Réglages principaux) [Réglage du GPS] le mode souhaité

| Act | Le capteur d’orientation GPS est activé.
| Désact | Le capteur d’orientation GPS est désactivé. Si vous ne voulez pas enregistrer les informations de position et d’orientation, sélectionnez [Désact] pour le réglage GPS.

Pour recevoir un signal GPS

- Une triangulation correcte n’est pas possible à l’intérieur ou près de hauts bâtiments. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert externe et remettez votre appareil sous tension.

- Si aucune icône de triangulation n’apparaît, même si vous attendez plusieurs minutes, il se peut que vous soyez dans une zone où la réception du signal GPS est difficile ou impossible. Commencez la prise de vue où vous êtes, ou sortez dans un espace ouvert. Si vous effectuez la prise de vue où vous êtes, aucune information de position ne sera enregistrée.

Remarques

- L’orientation de prise de vue n’est pas enregistrée lors de la prise de vue de films.

- Les informations de position et d’orientation ne sont pas enregistrées lorsque le film est enregistré dans la mémoire interne.

- Pendant l’atterrissage et le décollage d’un avion, mettez l’appareil hors tension lorsque les annonces à bord vous le demandent.

- Utilisez le GPS conformément aux règlements du lieu ou de la situation.

- Il se peut que l’acquisition des informations de position prennent de quelques dixièmes de seconde à plusieurs minutes lorsque vous utilisez le GPS pour la première fois ou que vous l’utilisez à nouveau après longtemps. Le temps de triangulation peut être raccourci en utilisant les données d’assistant GPS. [Détails]

- Les informations sur l’orientation de prise de vue acquises par cet appareil sont basées sur le nord magnétique (la direction où pointe l’aiguille d’une boussole).

- Si l’appareil est à proximité d’une source magnétique ou de métal, une erreur peut se produire dans le capteur d’orientation. Éloignez, dans la mesure du possible, l’appareil d’une source magnétique ou de métal.

- Il se peut que l’orientation de prise de vue correcte ne soit pas enregistrée ou affichée dans les cas suivants :

- Près d’un bâtiment, d’une passerelle, un pont en fer, d’un véhicule, d’une tour en fer

- Près d’un appareil électrique, tel qu’un téléviseur, une enceinte, un réfrigérateur, un téléphone portable, un casque

- Près d’un bureau ou d’une chaise en acier, etc.

- Les informations d’orientation deviennent instables si cet appareil est pointé vers le haut.

- Ne couvrez pas le capteur GPS avec le doigt pendant la recherche de satellites GPS ou lors de la triangulation. Cela réduit la sensibilité du capteur GPS et il se peut que la triangulation échoue.

### Vérification de l’état de triangulation

L’indicateur change en fonction de la force de réception du signal GPS lorsque le GPS est activé. L’état de triangulation peut aussi être vérifié à l’aide d’ [Information position]. [Détails] Vous pouvez vérifier l’orientation de prise de vue avec l’icône d’orientation affichée sur l’écran.

État de triangulation | Indicateurs GPS | État de réception GPS
Désactivé | Pas d’indicateur | [Réglage du GPS] est placé sur [Désact] ou une erreur s’est produite.
Difficile |  | Votre appareil ne peut pas trouver de signal GPS et il ne peut donc pas acquérir des informations de position. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert.
Recherche en cours |  | Recherche en cours de satellites GPS. Le démarrage de la triangulation peut prendre plusieurs minutes.
Triangulation en cours |  | Votre appareil reçoit un signal GPS et peut acquérir des informations de position.

Orientation de prise de vue | Indicateurs
Nord |
Ouest |
Sud |
Est |

Rubrique associée
Information position (DSC-HX100V seulement)
Data assistant GPS (DSC-HX100V seulement)
AJU auto horloge (DSC-HX100V seulement)
AJU auto zone (DSC-HX100V seulement)
GPS (DSC-HX100V seulement)
Haut