Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Intervalle PdV en rafale

## Intervalle PdV en rafale

Permet de sélectionner le nombre d’images prises par seconde pour la prise de vue en rafale.

1. MENU (Intervalle PdV en rafale) le mode souhaité

| (Élevé) | Prise de vue successive de jusqu’à 10 images par seconde.
| (Faible) | Prise de vue successive de jusqu’à 2 images par seconde.

Remarque

- Dans des conditions de vitesse d’obturation lente, la rafale de prises de vue par seconde peut être réduite.

Rubrique associée
Rafale/Bracketing
Haut