Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mise au point manuelle

## Mise au point manuelle

Vous pouvez utiliser la bague manuelle pour régler manuellement la mise au point.

1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur MF.

1. Tournez la bague manuelle.

A : Mise au point sur l’arrière-plan
B : Mise au point sur le premier plan

- Lors du réglage de la mise au point, si vous appuyez sur la touche FOCUS, l’affichage sera agrandi d’environ 7 fois pour permettre une mise au point plus facile.

Remarques

- Si la distance de mise au point est réglée très près, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l’objectif apparaissent sur l’image. Essuyez l’objectif avec un tissu doux, etc.

- La plage de distance de mise au point est limitée selon le facteur de zoom.

- Une fois que vous changez de méthode de mise au point, la distance de la Mise au point manuelle que vous avez réglée est effacée.

- Les informations de réglage de distance en Mise au point manuelle sont approximatives. Si vous pointez l’objectif vers le haut ou le bas, l’erreur augmente.

- Lors de l’utilisation de modes ou réglages de prise de vue qui ne vous permettent pas de régler la mise au point à l’aide de la bague manuelle, le mode de mise au point passe automatiquement à (AF multi), même si le commutateur Zoom/Mise au point est placé sur MF, et apparaît sur l’écran.

- Vous ne pouvez pas utiliser la bague manuelle pour régler la mise au point dans les conditions suivantes :

- Lorsque le retardateur est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes]

- Lorsque la Détection de sourire est [Act]

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée
Vérification Mise au point manuelle
Haut